|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos nr. | Nimetus ja tehnilised andmed | Hulk | Ühik | Märkus |
| 1. | Plastsidekaev KKS-2, B-klass | 1 | tk | Kaev tähisega  SK-01 |
| 2. | Multitoru tuvastustraadiga 4x14/10 | 450 | m | JDL-28 ja Nulu 3 vaheline osa |
| 3. | Multitoru tuvastustraadiga 1x14/10 | 270 | m | JDL-28 ja JDL-63 vaheline osa |
| 4. | Kaablikaitsetoru d=50mm 750Nm | 30 | m | Kaitse sõidutee all |
| 5. | Fiiberoptiline kaabel FZOMSU-SD 24SM TKF | 790 | m |  |
| 6. | Hoiatuslint 75mm, "Ettevaatust sidekaabel" | 790 | m |  |
| 7. | Markerpall oranz | 1 | tk |  |
| 8. | Katendite taastamine | 1 | kmpl |  |
| 9. | Installatsiooni tarvikud | 1 | kmpl |  |

Märkused:

* Materjalide kogused on arvestuslikud, võivad muutuda tööde käigus
* Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega