
PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

	Projekt
	Fosforiidi tehnoloogilise proovi kogumine

	Uuringuloa nr 
ja selle valdaja
	Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/521950

	
	Eesti Geoloogiateenistus

	Töövõtja
	OÜ Inseneribüroo STEIGER



	PUURAUGU NR
	EGT0032

	Asukoht
	Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Andja küla, Aru-Lõuna paekarjäär; KÜ 77002:001:0037

	Puuraugu koordinaadid
ja abs kõrgus (m)
	x
	6593040,99

	
	y
	640542,32

	
	z
	44,67

	Puurtööde algus
	25.09.2024
	Puurtööde lõpp
	26.09.2024

	Puuragregaat
	MI8

	Puuraugu lõppsügavus (m)
	28,0

	Puurimine
	Puur. diam. (mm)
	Alates (m)
	Kuni (m)
	Manteldus
	Diam. (mm)
	Alates (m)
	Kuni (m)

	
	
	
	
	
	välimine
	sisemine
	
	

	
	123
	0
	28,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Veetase maapinnast (m)
	2,0

	Puurimise meetod
	wire-line tripple barrel süsteemiga pöördpuurimine

	Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes
	90°
	Plaanitud suund
	—

	Teostatud uuringud
	Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine




	Pa likvideerimine

	Alates (m)
	Kuni (m)
	Täitmisviis
	Kommentaar

	28,0
	20,0
	killustik
	Manteltorud on maa seest välja võetud.

	20,0
	10,0
	savigraanulid
	

	10,0
	0,4
	killustik
	

	0,4
	0
	betoon
	

	
	
	
	

	Tööplatsi taastamine
	Tööplats on korrastatud.

	Puuraugu likvideerimise kuupäev
	30.09.2024

	Märkused
	Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.

	Akti koostamise kuupäev
	03.10.2024








	Tellija:
	Puurija / likvideerija:
	Maavaldaja:

	Tiit Kaasik
	Maksym Telbish
	Mai Lind

	Eesti Geoloogiateenistus
	OÜ Inseneribüroo STEIGER 
	Maa-amet

	/digiallkiri/
	/digiallkiri/
	/digiallkiri/



