|  |
| --- |
| **HOONE OPERATIIVKAART** |
| Ehitise aadress |  Haapsalu Kultuurikeskus Posti 3 |
| Versiooni nr (viimase muutmise kuupäev, aasta) | 30.06.2011a |
| Ehitise kasutusotstarve | Kultuuriasutus ja raamatukogu |
| Ehitises paiknevate erinevate ruumide kasutusviisid ja asukoht hoones | Kultuurikeskus 0.1.2.korrus 3korrus tehniline |
| Raamatukogu 0.1.2 korrus |
|  |
|  |
|  |
| Korruste arv | 3 korrust |
| Kõrgus maapinnast | 17m (lavaosa) |
| Tuleohutuse klass | TP -1 |
| Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme asukoht | Valvelaud |
| Suitsutõrje käivitustase | Tase 4 (automaatne) |
| Ehitisesisese tuletõrjeveevärk | Olemas |
| Ehitisesisese tuletõrjeveevärgi välistoide | Tuletõrjeauto, kraanid välisseinal käsitsi |
| Kuivtõusutoru | Olemas |
| Sprinklersüsteem | Olemas |
| Sprinklersüsteemi välistoide | Võimalus splinkersüsteem ühendada tületõrjeautoga.kraanid välisseinal. |
| Tuletõrjelift | Puudub |
| Lähima tuletõrje veevõtukoha kaugus, aadress |  30m tuletõrjeveehoidla ja hüdrant |
| Evakueeritavate kogunemispunkti asukoht | Kontoripoolne parkla |
| Hoone elektritoide | Teenindab Imatra rikke tel.7150188 Väljalülimine kilbiruumist,kahepoolne toide 3x400v 315a |
| Lisaohud | ei |
| Muud täpsustused | ei |
| Ehitise kontaktisik | Arne Adelman +3725068750 |
| Kaitsmist vajavad väärtuslikud esemed/seadmed ning nende asukoht | Lavavalgustus, suur lava |