Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla, Haljala vald Teie 02.11.2022 nr 3-2.1/5996

45403 Lääne-Viru maakond Meie 09.11.2022 nr NJ-TOO-2/1181-2

**Enefit Power AS Logistikakeskus esitab vastavalt Teie poolt saadetud asendiplaanile Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Ohakvere külas Ahtme – Raudi jaamavahe raudtee piki (katastritunnus nr 22901:002:0700) alljärgnevad tingimused uue metsatee ehitamiseks**:

1. Vastavalt Ehitusseadustiku § 73:  
   1.1. Raudtee kaitsevöönd hõlmab raudteealuse maa ning ulatub rööpme teljest, mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest 30 meetri kaugusele.

1.2. Raudtee kaitsevööndis on keelatud ohustada liiklust ja takistada nähtavust raudteel.  
1.3. Lisaks raudtee omaniku nõusolekule on vajalik Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti luba raudtee kaitsevööndis:  
  - maaparandussüsteemide rajamisel, maavara kaevandamisel, kaevetööde tegemisel;  
  - uuendusraie ja muu looduskeskkonda muutva töö tegemisel;  
  - kergestisüttivate ainete ja lõhkematerjali tootmisel ja ladustamisel;  
  - seadmete ja materjalide ladustamisel ja paigaldamisel, kui see seab ohtu nähtavuse kaitsevööndis;  
  - ehitise ehitamisel.

1. Enne töödega alustamist tuleb Enefit Power AS-ile kuuluva maakasutusõiguse osas (Ahtme-Raudi raudtee (22901:002:0700)) esitada taotlus ([info@enefitpower.ee](mailto:info@enefitpower.ee))  hoonestusõiguse koormamiseks isikliku kasutusõigusega ja sõlmida isikliku kasutusõiguse lepingu ehitava metsatee maakasutuse ulatuses. Antud küsimuses on kontaktisikuks projektijuht Mart Järvet, [mart.jarvet@energia.ee](mailto:mart.jarvet@energia.ee).
2. Metsatee ehitamisel tuleb tagada vee ärajuhtimine raudtee muldkehast, et vältida selle erosiooni.
3. Tööde teostamise ajal vältida langenud puude ja põõsaste raudteele kukkumist.
4. Langenud metsamaterjali ja võsa ladustamine korraldada väljaspool raudtee kaitsevööndi piire.
5. Vastavalt SNiP 2.05.07-91\* nõutele, autotee piki raudteed ehitamisel, kaugus raudteerööbastee teljest maantee külgkivi siseservani, tuleb võtta vähemalt 3750 mm ja sõidutee servani (külgkivi puudumisel) või tugevdatud teepeenra alguseni - mitte vähem kui 5250 mm.
6. Tööd tuleb teostada raudtee ehitusgabariidi Sp (GOST 9238-2013 järgi Cn) nõuetele vastavalt – 3100 mm raudtee teljest.
7. Rongide liikumise ja töid teostatavate inimeste ohutuse tagamise eesmärgil tuleb iga kord kooskõlastada tööde algus ja kestvus jaamade ülemaga Gennady  Tsyku (Gennady.Tsyku@enefit.ee), tel. 336 4524 või 5039804.
8. Ebastandartsete situatsioonide korral võtta ühendust dispetšeriga telefonil 516 8352.
9. Peale tööde lõppu tuleb korrastada tööde tegemise koht.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Viktoria Valdas

raudtee ja laadimise üksuse juht

Svetlana Belogurova  
raudteeinsener

[svetlana.belogurova@enefit.ee](mailto:svetlana.belogurova@enefit.ee) +372 5870 4855