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Seire protokoll nr 19/579 STL

Tellija

OÜ Rapla Turvas (aadress: Tallinna mnt 22, Rapla 79512, Rapla maakond, registrikood: 14182536)
Kontaktisik: Kristjan Kuuse, e-post: kristjan@raplaturvas.ee, tel: 5309 0672, 

Töö teostaja

OÜ Inseneribüroo STEIGER (Männiku tee 104, 11216 Tallinn, registrikood 11206437)
Kontaktisik: Marge Uppin, e-post: marge@steiger.ee, tel: 668 1014

Seireobjekti asukoht

Keava turbatootmisala (Rapla maakond, Kehtna vald, Linnaaluste küla, Keava turbatootmisala kinnistu, katastritunnus: 29202:003:0550) ja selle lähiümbrus.

Tellimus

Turbatootmisalalt ärajuhitava kuivendusvee ning suublaks oleva voolveekogu vee kvaliteedi seire. Seiret teostatakse vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/328688 (kehtiv kuni 03.04.2029). 

Seire sooritamise aeg

Seire viidi läbi 26.09.2019. aastal. Seire ajal oli vahelduva pilvisusega ilm, puhus nõrk tuul. Õhutemperatuur oli 10°C.

Seiremetoodika

Veeproovid võeti vastavalt Keskkonnaministri 06.05.2002. a määrusele nr 30. Kohapeal mõõdetavad näitajad (temp, pH, lahustunud hapnik, hapniku küllastusaste) mõõdeti seadmega VWR MU 6100 H. Veeproovid analüüsiti Eesti Geoloogiateenistuse laboris ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ laboris.

Tulemused

Keava turbatootmisalalt ärajuhitava vee kvaliteeti seiratakse turbatootmisalal kolmes väljalasus. Vee kvaliteedi muutuseid suublas jälgitakse Vigala jõe seirepunktides, mis paiknevad turbatootmisala kuivendusvee väljalaskude suhtes üles- ning allavoolu. Vee kvaliteedi seirepunktide andmed on toodud tabelis 1 ning seirepunktide asukohad on näidatud joonisel 1
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Joonis 1 Keava turbatootmisalalt ärajuhitava vee ning Vigala jõe vee kvaliteedi seirepunktid.



Tabel 1 Keava turbatootmisala kuivendusvee väljalasud ja suublaseire punktid

	Väljalaskme nimetus
	Koordinaadid
	Väljalaskme kood
	KKR kood (heitvee väljalase)

	
	X
	Y
	
	

	Keava kuivendusvee väljalask 1
	6 535 082
	555 028
	RA109
	HVL0701090

	Keava kuivendusvee väljalask 2
	6 536 069
	555 340
	RA110
	HVL0701100

	Keava kuivendusvee väljalask 3
	6 536 033
	555 641
	RA111
	HVL0701110

	Suubla nimetus
	X
	Y
	Proovivõtukoha nimetus

	Vigala jõgi 
(joonisel 1 Vigala 1)
	6 536 879
	556 061
	Vigala jõgi 50 m enne kuivendusvee väljalasku

	Vigala jõgi
(joonisel 1 Vigala 2)
	6 537 054
	555 874
	Vigala jõgi 200 m pärast kuivendusvee väljalasku



Seirepunkt RA109 
Keava kuivendusvee väljalasust 1 juhitakse kuivendusvesi Keava peakraavi (KKR kood VEE1110500), mis suubub Vigala jõkke (KKR kood VEE1110400). Veevool kraavis oli aeglane, vee peal oli palju lehti, veepinnal õlilaike ei olnud. Veeproov võeti kraavist teleskooptoruga proovivõtu anumaga proovipudelisse. 

Seirepunkt RA110 
Keava kuivendusvee väljalasust 2 juhitakse kuivendusvesi Raja kraavi (KKR kood VEE1110415), mis suubub Vigala jõkke. Veevool kraavis oli aeglane, veepinnal õlilaike ei olnud. Kraavis oli palju taimestikku ja põhi kohati mudane. Veeproov võeti kraavist teleskooptoruga proovivõtu anumaga proovipudelisse. 

Seirepunkt RA111 
Keava kuivendusvee väljalasust 3 juhitakse kuivendusvesi Turbakraavi (KKR kood VEE1110413), mis suubub Raja kraavi. Veevool kraavis oli aeglane, kraavis palju taimi, veepinnal õlilaike ei olnud. Veeproov võeti kraavist teleskooptoruga proovivõtu anumaga proovipudelisse. 

Suubla seirepunktid Vigala 1 ja Vigala 2
Seirepunktid asub Vigala jõel Raja kraavi suubumiskohast üles- ja allavoolu. Jõgi on laugete kallastega, kaldad ja jõesäng heina kasvanud, veevool aeglane, õlilaike veepinnal ei olnud. Veeproovid võeti teleskooptoruga proovivõtu anumaga proovipudelitesse. 

Väljas mõõdetud vee kvaliteedinäitajad ning vee analüüside tulemused on toodud tabelis 2.




Tabel 2 Keava turbatootmisalalt ärajuhitavas vees ning Vigala jões seiratud näitajad ning vee analüüside tulemused

	Seiratav näitaja
	RA109
	RA110
	RA111
	Vigala 1
	Vigala 2

	Temperatuur, t°
	8,4
	7,2
	7,1
	8,2
	8,0

	pH
	6,0
	6,0
	6,1
	6,7
	6,4

	Lah-d O2, mg/l
	5,2
	5,5
	7,4
	6,1
	5,8

	O2 küllastusaste
	46
	46
	68
	53
	48

	Nüld, mg/l
	3,90
	3,99
	3,94
	4,58
	3,65

	Püld, mg/l
	0,060
	0,086
	0,056
	0,099
	0,057

	Heljum, mg/l
	3,3
	10,6
	8,4
	6,0
	6,5

	NH4+, mg/l
	-
	-
	-
	0,91
	1,20

	BHT7, mg/l
	2,1
	3,4
	3,2
	-
	-

	BHT5, mg/l
	-
	-
	-
	2,5
	2,2



Keava turbatootmisala kuivendusvees mõõdetud näitajate väärtused ei ületa Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määruses nr 99 esitatud reostusnäitajate piirväärtuseid. Samuti ei esine olulisi muutuseid vee kvaliteedis suublaseire punktides enne ja pärast kuivendusvee suubumist.
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LISAD:  
Proovivõtu protokollid nr 579-1, 579-2, 579-3, 579-4, 579-5
Analüüsiprotokollid:
Eesti Geoloogiateenistuse Labor - V19-544 
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ - EE19002969, EE19002970, EE19002971, EE19002972, EE19002973


NB! Protokolli ei tohi osadena paljundada ilma OÜ Inseneribüroo STEIGER loata
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