PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Harjumaa maavarade teemaplaneeringuüldgeoloogiliseks uurimistööks |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba nr YGUL/519590 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **EGT0030 (Vilivalla 2)** |
| Asukoht | Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vilivalla küla, Vihterpalu metskond 196, KÜ 56201:002:0313 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | 6565433,81 |
| y | 495364,62 |
| z | 9,37 |
| Puurtööde algus | *28.11.2023* | Puurtööde lõpp | *29.11.2023* |
| Puuragregaat | *Fraste Multridrill PL G* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | 20,1 |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *144* | *0* | *7,15* | *139,7* | *127,1* | *+0,2* | *15,0* |
| *123* | *7,15* | *20,1* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *0,1 üle maapinna* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud | *Puurtööde lõppedes mõõdistati puuraugus veetase maapinnast.* |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *20,2* | *15,7* | *killustik* | *Manteltorude on maa seest välja võetud.* |
| *15,7* | *14,1* | *savigraanulid* |
| *14,1* | *0,1* | *killustik* |
| *0,1* | *0* | *muld* |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *29.11.2023* |
| Märkused |  |
| Akti koostamise kuupäev | *30.11.2023* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Sirli Sipp Kulli  | Vitalii Lysenko |  |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | RMK edela regioon |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |