KINNITATUD 
								Kaitseväe juhataja 27.05.2025 									käskkirjaga nr 881

ÕHUVÄE JUHTKONNA EMBLEEMI 
KIRJELDUS JA KASUTAMISE KORD

1.	ÜLDSÄTTED

Käesoleva korraga kehtestatakse õhuväe juhtkonna embleemi kirjeldus ja kasutamise kord.

2.	EMBLEEMI KIRJELDUS

Käiseembleem on sinisel kilbil hõbedane väljasirutatud tiibade ja avatud nokaga põhjakotkas, kes hoiab parema jala küünte vahel kaheteralist mõõka ja vasaku jala küünte vahel õhuväe riikkondsuse tunnust (lisa 1). 

3.	EMBLEEMI KASUTAMINE

3.1.	Embleemi kasutatakse ainult käiseembleemina ja seda kantakse vastavalt Kaitseväe vormiriietuse kandmist reguleerivatele õigusaktidele.
3.2.	Rohelisel käiseembleemil asendatakse värvid vastavalt toodud kavandile (lisa 2).

4.	LÕPPSÄTTED

4.1.	Õhuväe juhtimise ümberkorraldamisel antakse käiseembleem ning sellesse puutuv dokumentatsioon üle ümberkorraldamise tulemusel moodustatud üksusele.

4.2.	Õhuväe tegevuse lõpetamisel käiseembleem ning vastavasisuline dokumentatsioon arhiveeritakse.

	

Lisa 1
Kaitseväe juhataja 27.05.2025 
käskkirjaga nr 881 kinnitatud 								„Õhuväe juhtkonna embleemi 									kirjeldus ja kasutamise kord“ juurde

ÕHUVÄE JUHTKONNA EMBLEEM

   

1:1

Mõõdud:
-	Kilp 90 x 70 mm, 
-	Kotka laius 50 mm

Värvitoonid:
-	MUST: RGB 0; 0; 0; CMYK 75;68;67;90 HEX #000000 
(Kilbi ääris, kotka kontuurid, raketi piirjooned, õhusõiduki tunnuse keskmine kolmnurk ja mõõga üks külgedest);
-	HALL: RGB 192; 192; 192; CMYK 24; 19; 20; 0 HEX #c0c0c0 
(Kotka suled ja mõõga üks külgedest);
-	SININE: RGB 91; 123; 187 CMYK 75; 47; 0; 0 HEX #5b7bbb 
(Kilbi sisu, õhusõiduki tunnuse suurim kolmnurk);
-	VALGE: RGB 255; 255; 255 CMYK 0; 0; 0; 0 HEX # 
(Õhusõiduki tunnuse väikseim kolmnurk).

Lisa 2
Kaitseväe juhataja 27.05.2025 
käskkirjaga nr 881 kinnitatud 								„Õhuväe juhtkonna embleemi 									kirjeldus ja kasutamise kord“ juurde

ÕHUVÄE JUHTKONNA VÄLIVORMI EMBLEEM

1:1

Mõõdud:
-	Kilp 90 x 70 mm
-	Kotka laius 50 mm

Värvitoonid:
-	MUST: RGB 0; 0; 0 CMYK 75;68;67;90 HEX #000000 
(Kotka kontuurid, õhusõiduki tunnuse keskmine kolmnurk ja mõõga üks külgedest);
-	ROHELINE: RGB - 86; 92; 69 CMYK 63; 47; 75; 34 HEX #565c45 
(Kotka suled, mõõga üks külg ja õhusõiduki tunnuse suurim kolmnurk);
-	TUMEROHELINE: RGB 58; 64; 47 CMYK 69; 53; 79; 56 HEX #3a402f 
(Kilbi ääris);
-	ROHELINE: RGB 125; 129; 87 CMYK 52; 36; 76; 13 HEX #7d8157 
(Kilbi sisu ja õhusõiduki tunnuse väikseim kolmnurk).