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Seire protokoll nr 20/632 STL

Tellija

OÜ Rapla Turvas (aadress: Tallinna mnt 22, Rapla 79512, Rapla maakond, registrikood: 14182536)
Kontaktisik: Kristjan Kuuse, e-post: kristjan@raplaturvas.ee, tel: 5309 0672, 

Töö teostaja

OÜ Inseneribüroo STEIGER (Männiku tee 104, 11216 Tallinn, registrikood 11206437)
Kontaktisik: Marge Uppin, e-post: marge@steiger.ee, tel: 668 1014

Seireobjekti asukoht

Keava turbatootmisala (Rapla maakond, Kehtna vald, Linnaaluste küla, Keava turbatootmisala kinnistu, katastritunnus: 29202:003:0550) ja selle lähiümbrus.

Tellimus

Turbatootmisalalt ärajuhitava kuivendusvee ning suublaks oleva voolveekogu vee kvaliteedi seire. Seiret teostatakse vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/328688 (kehtiv kuni 03.04.2029). 

Seire sooritamise aeg

Seire viidi läbi 18.05.2020. aastal. Seire ajal oli pilvine ilm, puhus mõõdukas tuul. Õhutemperatuur oli 7°C.

Seiremetoodika

Veeproovid võeti vastavalt Keskkonnaministri 03.10.2019. a määrusele nr 49. Kohapeal mõõdetavad näitajad (temp, pH, elektrijuhtivus, lahustunud hapnik) mõõdeti seadmega Aquaread Aquaprobe AP-2000. Veeproovid võeti teleskooptoruga proovivõtu anumaga proovipudelisse. Veeproovid analüüsiti Terviseameti laboris.

Tulemused

Keava turbatootmisalalt ärajuhitava vee kvaliteeti seiratakse turbatootmisalal kolmes väljalasus. Vee kvaliteedi muutuseid suublas jälgitakse Vigala jõe seirepunktides, mis paiknevad turbatootmisala kuivendusvee väljalaskude suhtes üles- ning allavoolu. Vee kvaliteedi seirepunktide andmed on toodud tabelis 1 ning seirepunktide asukohad on näidatud joonisel 1. Väljas mõõdetud vee kvaliteedinäitajad ning vee analüüside tulemused on toodud tabelis 2.
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Joonis 1 Keava turbatootmisalalt ärajuhitava vee ning Vigala jõe vee kvaliteedi seirepunktid.



Tabel 1 Keava turbatootmisala kuivendusvee väljalasud ja suublaseire punktid

	Väljalaskme nimetus
	Koordinaadid
	Väljalaskme kood
	KKR kood (heitvee väljalase)

	
	X
	Y
	
	

	Keava kuivendusvee väljalask 1
	6 535 082
	555 028
	RA109
	HVL0701090

	Keava kuivendusvee väljalask 2
	6 536 069
	555 340
	RA110
	HVL0701100

	Keava kuivendusvee väljalask 3
	6 536 033
	555 641
	RA111
	HVL0701110

	Suubla nimetus
	X
	Y
	Proovivõtukoha nimetus

	Vigala jõgi 
(joonisel 1 Vigala 1)
	6 536 879
	556 061
	Vigala jõgi 50 m enne kuivendusvee väljalasku

	Vigala jõgi
(joonisel 1 Vigala 2)
	6 537 054
	555 874
	Vigala jõgi 200 m pärast kuivendusvee väljalasku



Tabel 2 Keava turbatootmisalalt ärajuhitavas vees ning Vigala jões seiratud näitajad ning vee analüüside tulemused

	Seiratav näitaja
	RA109
	RA110
	RA111
	Vigala 1
	Vigala 2

	Temperatuur, t°
	10,4
	10,6
	12,0
	8,4
	8,5

	pH
	6,6
	7,1
	7,0
	7,4
	7,2

	Elektrijuhtivus
	62
	237
	174
	146
	227

	Lah-d O2, mg/l
	9,8
	8,8
	9,1
	10,3
	10,2

	Nüld, mg/l
	2,6
	1,5
	2,0
	1,3
	1,5

	Püld, mg/l
	<0,04
	0,083
	0,078
	0,33
	0,38

	Heljum, mg/l
	15
	23
	4,0
	5
	13

	NH4+, mg/l
	-
	-
	-
	<0,05
	0,14

	BHT7, mg/l
	2,0
	2,3
	1,4
	1,5
	1,2

	BHT5, mg/l*
	1,7
	2
	1,2
	1,3
	1,0


* arvutuslik väärtus (BHT7/BHT5 = 1,15)

Keava turbatootmisala kuivendusvees mõõdetud näitajate väärtused ei ületa Keskkonnaministri 08.11.2019. a määruses nr 61 esitatud reostusnäitajate piirväärtuseid. Samuti ei esine olulisi muutuseid vee kvaliteedis suublaseire punktides enne ja pärast kuivendusvee suubumist. Nähtavaid õlilaike üheski seirepunktis veepinnal ei esinenud. 









	Mõõtmised teostas:
	

	
	

	/Allkirjastatud digitaalselt/
	/Allkirjastatud digitaalselt/

	
Marge Uppin
	
Anna-Helena Purre

	Hüdrogeoloog
	Keskkonnaspetsialist

	
	

	
	

	Kinnitas:

	

	/Allkirjastatud digitaalselt/

	
Marge Uppin

	Hüdrogeoloog






LISAD:  
Analüüsiprotokollid: KL2020/V91246K; KL2020/V91245K; KL2020/V91244K; KL2020/V91236K; KL2020/V91239K







NB! Protokolli ei tohi osadena paljundada ilma OÜ Inseneribüroo STEIGER loata!
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