KINNITATUD

Otepää Vallavalitsuse

august.  2026. a

korraldusega nr 2-3/…
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1. KRUNDI ANDMED

	Aadress
	Otepää vald Pilkuse küla

	Kinnisasja nimi
	Tiigimäe

	Katastriüksuse tunnus
	63602:002:0061

	Pindala
	17937.0  m²

	Maakasutuse sihtotstarve
	Elamumaa 100%


2. OMANIK
	Omanik
	Ergo Kungus


3. KAVANDATAV EHITUSTEGEVUS

Abihoone (ehr kood 121446885) ümberehitamine. 

4. PROJEKTI STAADIUM

Ehitusloa taotlemiseks minimaalne projekti maht: eelprojekt.
5. PROJEKTEERIMISEL ARVESTATAVAD ALUSED JA LÄHTEMATERJALID

Otepää Vallavolikogu 25. aprilli 2013. a otsusega nr 1-4/22 kehtestatud Mäemõisa kinnistu detailplaneering. Hoone projekteerimisel lähtuda ehitusseadustiku § 11 ja § 13 nõuetest.

6. ARHITEKTUUR-EHITUSLIKUD NÕUDED

	Ehitusala
	Ehitis lubatud projekteerida vastavalt asendiplaanile (täpsustab detailplaneeringus määratud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikkelisi tingimusi, katusekalde vähendamist 2-3 kraadini .

	Hoone kõrgus
	Vastavalt detailplaneeringule.

	Katused, kalle
	Vastavalt detailplaneeringule. Katuse kalle 2-3 kraadi.

	Põhikonstruktsioonide materjal
	Piiranguteta.

	Minimaalne tulepüsivusaste
	Vastavalt tuleohutusnormidele.


7. INSENER-TEHNILISED NÕUDED

	Veevarustus
	Vastavalt detailplaneeringule

	Reovee käitlemine
	Vastavalt detailplaneeringule. Asendiplaanil siduda rajatiste paiknemine, projekteeritud hoonetega näidata kaitsekujad.

	Soojavarustus
	Vastavalt detailplaneeringule

	Elektrivarustus
	Lahendada projektiga:

1. liitumisühendused lahendada maakaabliga.


8. ASENDIPLAAN JA HEAKORRA NÕUDED

	Asendiplaan
	Asendiplaan koostada topo-geodeetilisele alusplaanile mõõtkavas 1:500. Geodeetiline alus ei tohi olla vanem kui 2 aastat.

Asendiplaan peab kajastama tõest situatsiooni ja projekteeritavate hoonete koordinaate, kõiki krundile jäävaid kitsendusi.

	Haljastus
	Hoonestusala ümber säilitada olemasolev väärtuslik kõrghaljastus.

	Heakord
	Asendiplaanil lahendada olmejäätmete käitlemine ja kogumine.

	Juurdepääsutee
	Olemasolev.


9. PROJEKTDOKUMENTATSIOONI KOOSTAMINE JA ESITAMINE

9.1 Projekt koostada lähtudes seadustest ja teistes õigusaktides sätestatust ning tehnilistest normidest, standarditest, projekteerimis- või muudest normidest või kirjeldustest, milles on kokku lepitud.

9.2 Koostatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”.

9.3 Projekt peab olema koostatud ja kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.
9.4 Otepää Vallavalitsusele ehitusloa taotluse läbivaatamiseks esitatud projektdokumentatsioon peab sisaldama:

9.4.1 vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimusi;

9.4.2 ametkondade poolt väljastatud tehnilisi tingimusi;

9.4.3 ehitise tehnilisi näitajaid, sh andmeid ehitisregistrisse kandmiseks;

9.4.4 vormikohaseid ehitise olulisi tehnilisi andmeid;

9.4.5 ehitiste nurgakoordinaate L-EST süsteemis;

9.4.6 katastriüksuse plaani;

9.4.7 insenervõrkude valdajatega kooskõlastatud geodeetilist alusplaani paberkandjal ja digitaalselt (dwg failina AutoCad 2000 formaadis ja pdf failina);
9.4.8 kõrgussüsteem: Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem EH2000.
10. Projektdokumentatsioon esitada digitaalselt ehitisregistri kaudu.
11. Ehitusloa taotlemisel lähtuda ehitusseadustiku § 40 lõigetest 1, 2 ja 4 ning majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrusest nr 67 “Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”. 

Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.

Lisa: asendiplaan
