**Tee ehitusprojekti ja sellega seotud osade esitamise juhend**

Sisukord

[1 KÄSITLUSALA 1](#_Toc44569734)

[2 MÕISTED 1](#_Toc44569735)

[3 TEE EHITUSPROJEKTI JA UURINGUTE TULEMUSTE ESITAMINE 1](#_Toc44569736)

[4 VORMISTUSNÕUDED 2](#_Toc44569737)

[5 NÕUDED TEE EHITUSPROJEKTI JA UURINGUTE TULEMUSTE FAILIDELE 3](#_Toc44569738)

[5.1 Failide esitamine tarkvaras TEET (alates 15. juunist 2020) 3](#_Toc44569739)

[5.2 Ehitusprojekti ja uuringute tulemuste kataloogi struktuur (esitamiseks andmekandjal) 3](#_Toc44569740)

[6 FAILI NIMETAMISE REEGLID TEET’us 4](#_Toc44569741)

[6.1 Lisa 1. Failide nimetamise näited 8](#_Toc44569742)

# KÄSITLUSALA

Juhendis käsitletakse nõudeid ehitusseadustiku alusel kavandatava tee ehitusprojekti (dokumendis edaspidi ehitusprojekt) ja uuringute tulemuste esitamist Transpordiametile.

# MÕISTED

**Tee ehitusprojekt** on ehitise funktsionaalseid ja tehnilisi omadusi iseloomustavate ning ehitamist või lammutamist selgitavate mudelite, jooniste, arvutuste ja kvaliteedinõuete kogum, mis vastab ehitusteatise või ehitusloa nõuetele.

**Uuringud** - tee ehitusprojekti koostamiseks oluliste ehitustehniliste andmete väljaselgitamiseks teostatavad uuringud, mis hõlmavad lisaks ehitusuuringutele (geoloogiliste ja -geodeetiliste töödele ka teiste ehitistele kaasneva mõjude väljaselgitamist.

**Tee elukaare tarkvara TEET** (edaspidi tarkvara TEET) - ühtne tee elukaare teabe ning andmete haldamise ja vahetamise keskkond, mis asub aadressil <https://teet.mnt.ee>

# TEE EHITUSPROJEKTI JA UURINGUTE TULEMUSTE ESITAMINE

1. Tee ehitusprojekti ja uuringute sisu ja koosseisu käsitlevad nõuded on esitatud kehtivates õigusaktides[[1]](#footnote-1) ja asjakohastes standardites.
2. Tee ehitusprojekt ja uuringute tulemused esitatakse Transpordiametile digitaalsel kujul Transpordiameti veebipõhise tarkvara TEET kaudu.
3. Tee ehitusprojekti ja uuringute tulemuste üleandmine - vastuvõtmine toimub tarkvaras TEET. Kuna kõik selles osalejad on autenditud tarkvaras TEET ja kõik tegevused logitakse siis täiendavaid digitaalse allkirjastamise vahendeid ei kasutata.
4. Tarkvara TEET juurutamise ajal (kuni 2020. aasta lõpuni) kokkuleppel Transpordiameti projektijuhiga võib esitada tee ehitusprojekti ja uuringute tulemused muul andmekandjal. Muul andmekandjal üleantav ehitusprojekt ja uuringute tulemuste üleantavad failid tuleb paigutada kataloogidesse, mille struktuur vastab tarkvara TEET loogikale, mis on kirjeldatud p 5.2 ja failinimed p 6 kirjeldatud reeglitele – see võimaldab esitatud failid hiljem tarkvarasse TEET sisse lugeda.
5. Tarkvaras TEET on ülesehitatud tee ehitusprojekti ülesannetel baseeruv struktuur kuhu projekteerija laeb vastava ülesande juurde vastavad ehitusprojekti ja uuringute tulemuste failid ja kus toimub nende ülevaatamine Manteeameti poolt, kommenteerimine ja vastuvõtmine. Tarkvara TEET annab esitatud failidele automaatselt nimed, mis vastavad p 6 kirjeldatud reeglitele.
6. Tee ehitusprojekti ja uuringute tulemuste vastuvõtmisel vajalikuks osutuvate muudatuste tegemisel esitatakse vajalikud failid uuesti, seejuures muudetud failide versiooni järjekorra numbri annab dokumendile tarkvara TEET automaatselt.
7. Tarkvarasse TEET on kavas luua võimalus esitada tee ehitusprojekti ja/või muid seotud osaasid nagu uuringute, auditi, ekspertiisi te tulemuste korraga (konteinerina) ja pikemas perspektiivis API andmevahetuseks projekteerimistarkvaraga. Tee ehitusprojekti ja uuringute tulemuste esitamine konteineris eeldab, et failid on nimetatud vastavalt p 6 kirjeldatud reeglitele.

# VORMISTUSNÕUDED

1. Ehitusprojekti ja uuringute tulemuste failid (mudelid, joonised, teksti-, pildi- jt failid) peab tagama nende hea arusaadavuse. Faili maht, vorming ja resolutsioon (punktitihedus) peab olema optimaalne, failid peavad olema puhastatud liigsest infost.
2. Ehitusprojekti failid, esitatakse originaalvormingus, avatud andmevahetuse vormingus ja sõltumatus PDF-formaadis, vastavalt tehniliste tingimustele, mis võimaldab faili ühesuguse esituse erineva riist- ja tarkvaraga arvutites.
3. Failide konverteerimisel PDF-vormingusse säilitatakse vektorvorming ja teksti selekteerimise võimalus tekstiobjektina. Vektorandmeid ja teksti ei konverteerita rastervormingusse. Digitaalsetest originaalfailist luuakse PDF tarkvaraliste võtetega või virtuaalse PDF-printeri abil, sobilikud pole paberväljatrüki skaneerimise tehnika ega muud analoogsed võtted. Tekstide kirjastiilid, va arvutijooniste vektorfondid, peavad sisalduma PDF-failis.
4. Failid orienteeritakse sarnaselt paberväljatrükiga lugemiseks vasakult paremale ekraanil lehekülge pööramata. Joonised orienteeritakse kirjanurga järgi loetavana vasakult paremale ekraanil lehekülge pööramata.
5. Videofailid esitatakse levinud vabavaraga (näiteks VLC media player) vaadatavates failivormingus mp4/mpeg-4.
6. Faili nimes ei ole lubatud kasutada märke ~ " # % & \* : < > ? / \ { | } ja probleemide vältimiseks viidete jagamisel ja seoste loomisel ei ole soovitatav kasutada täpitähti, koma, punkti ja tühikuid.

# NÕUDED TEE EHITUSPROJEKTI JA UURINGUTE TULEMUSTE FAILIDELE

## Failide esitamine tarkvaras TEET (alates 15. juunist 2020)

1. Failid laetakse tarkvarasse TEET vastavalt struktuurile ülesande juurde.
2. Esitatud failile omistab tarkvara TEET nimetuse vastavalt sissehitatud struktuurile. Nimetamisel lahtub tarkvara faili nimetamise reeglitest (kirjeldatud p 6). NB! TEET näitab tarkvaras üleslaetud failide juures ainult sisu kirjeldust, faili allalaadimisel TEETust tuleb failiga kaasa faili täisnimi.
3. Tarkvara TEET ise teostab kontrolli failide versioonide üle ja faili asendamisel laeb üles uue versiooni failist. Vanemaid versioone on TEETus võimalik näha.

## Ehitusprojekti ja uuringute tulemuste kataloogi struktuur (esitamiseks andmekandjal)

1. Kui kokkuleppel Transpordiameti projektijuhiga tuleb ehitusprojekt esitada andmekandjal väljaspool tarkvara TEET tuleb see paigutada kataloogidesse, mille struktuur sarnaneb TEET ülesehitusele ja võimaldab ehitusprojekti hiljem tarkvarasse TEET lisada.
2. Juurkataloogi nimeks tuleb panna <tee number>\_<algus km>\_<lopp km>\_<lõigu nimetus>
3. Järgmisele tasemele tuleb luua kataloog mis kannab on lühend projekti etappi nimetusest (vt p 6 (5) nt ES, EP, PP
4. Kataloogi struktuur, tuleb luua vastavalt sellele kuidas on grupeeritud tarkvaras TEET ülesanded, võib vajadusel luua alamkatalooge.
5. Tarkvaras TEET on ülesanded on grupeeritud kataloogidesse järgmiselt:

Lähteandmed  *(kataloog)*

Projekteerimistingimused

Lähteülesanne

Tehnilised tingimused

Lähteandmed

Uuringud *(kataloog)*

Geoloogiline uuring

Liiklusuuring

Taimestiku/Loomastiku uuring

Arheoloogiline uuring

Topo-geodeetiline uuring

Müra uuring

Keskkonnamõju eelhinnang

Keskkonnamõju hinnang (KMH)

Teostatavusuuring

Muu uuringud

Projekt *(kataloog)*

Üldosa

Tee

Raudtee

Drenaaz

Maastik

Valgustus

Seadmed

Konstruktsioonid (sillad, tunnelid jne)

Tehnovõrgud

Muud rajatised

Projekti ülevaatus *(kataloog)*

Kooskõlastused

Liiklusohutuse audit

Ekspertiis

Kokkulepped maaomanikega

Ehitusluba

Projekti kokkuvõtted *(kataloog)*

Kattendiarvutus

Kululoend

Rahastustaotlus

Maad *(kataloog)*

Ümberkruntimiskava (krundijaotuskava)

# FAILI NIMETAMISE REEGLID TEET’us

1. Ehitusprojekti ja uuringute failide nimetamise reegleid tuleb jälgida siis kui ehitusprojekti failid esitatakse Transpordiametile eraldi andmekandjal (vt p 5.2). Kui fail laetakse tarkvarasse TEET vastava ülesannete juurde siis TEET ise annab failile nime vastavalt sellele millise ülesande alla fail laeti.
2. Ehitusprojekti failide nimed koostatakse väljade (metaandmete) abil vastavalt reeglitele.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | | |  | 4 | | |  | 5 |
| Projekti kood | \_ | Etapp | \_ | Valdkond | - | *Osa* | \_ | Ülesande kood | - | *Faili grupi nr* | \_ | Faili sisu kirjeldus |

1. Faili nimeväljad eristatakse üksteisest alakriipsu sümboliga „\_“. Alakriipsu sümboli kasutamine faili nimes muul eesmärgil on keelatud. Failide nimede näited on Lisas 1.
2. Metaandmete nr 1-5 kasutamine dokumendi faili nimetamisel on kohustuslik, metaandmete „Osa“ ja „Faili grupi nr“ kasutatakse vastavalt vajadusele.
3. Metaandmeväli 1 „Projekti kood“ koosneb alamosadest „lühend omaniku nimest“ ja numbrilisest „projektikoodist“. Transpordiameti projektide omaniku lühend on MA ja projektikood on määratud tarkvaras TEET.
4. Metaandmeväljal 2 „Etapp“ markeeritakse suurtähtedega ehitusprojekti etapp või antakse tähis vastavuses dokumendi kuulumisega etapile eelnevate või järgnevate tehniliste dokumentide hulka:

ES – eskiis

EP - eelprojekt

PP - põhiprojekt

TP – tööprojekt

MO – maad

EH - ehitamine

LA - lammutus

1. Metaandmeväli 3 „Valdkond“ koosneb kahest osas, põhiosast „Valdkond“, millele vajadusel lisatakse „Osa“, need eraldatakse üksteisest miinusmärgi sümboliga „-„. Valdkond esitatakse dokumendi lehel - joonisel kirjanurgas, tekstidokumendil ja tabelil selle päises või jaluses.
2. Valdkonna tähis antakse failile vähemalt kahekohalisena vastavalt:

TL – teed ja liikluskorraldus

TS – konstruktsioonid (sillad, viaduktid, estakaadid ja tunnelid) – kasutatakse siis kui tegemist on isesiva projektiga

1. Kui valdkond sisaldab mitut ehitusprojekti osa, tuleb lisada valdkonnale kahekohaline väli „osa“ (01, 02 jne).
2. Metaandmeväli 4 „Ülesande kood“ koosneb kahest osast, põhiosast „Ülesande kood“, millele vajadusel lisatakse „Failide grupi number“, mis eraldatakse üksteisest miinusmärgi sümboliga „-„.
3. Ülesande kood antakse failile kahekohalisena vastavalt Tabelile 1.

**Tabel 1. Ülesande koodid**

| **Ülesande tähis** | **Ülesande nimetus** |
| --- | --- |
| AA | Üldosa |
| PT | Projekteerimistingimused |
| LY | Lähteülesanne |
| TT | Tehnilised tingimused |
| AD | Lähteandmed |
| GL | Geoloogiline uuring |
| LU | Liiklusuuring |
| FU | Taimestiku/Loomastiku uuring |
| AU | Arheoloogiline uuring |
| GD | Topogeodeesia |
| MU | Müra uuring |
| KE | Keskkonnamõju eelhinnang |
| KH | Keskkonnamõju hinnang (KMH või KSH) |
| TU | Teostatavusuuring |
| ZZ | Muu |
| TL | Tee |
| TR | Raudtee |
| DR | Drenaaz |
| MA | Maastik |
| EL | Valgustus |
| EQ | Seadmed |
| TS | Konstruktsioonid |
| TV | Tehnovõrgud |
| MR | Muud rajatised |
| KK | Kooskõlastused |
| LA | Liiklusohutuse audit |
| EK | Ekspertiis |
| MO | Kokkulepped maaomanikega |
| BP | Ehitusluba |
| KA | Kattendiarvutus |
| CL | Kululoend |
| RK | Rahastustaotlus |
| CC | Konstruktsiooni arvutused |
| KY | Ümberkruntimiskava (krundijaotuskava) |

1. Kui ülesande failide hulk on suur, lisatakse ülesande ülesande koodile lisaväli „Failide grupi järjekorra number“, mille esimene number on grupi tähis, millele järgneb neljakohaline järjekorra number, eraldajaks on miinusmärgi sümbol „-„.
2. Failide grupi järjekorra numbri esimene number on grupi tunnus ehk kaust, mille abil määratakse samasse gruppi kuuluvate failide ülesande lõikes. Grupi tähised on toodud Tabelis 2. Grupi järjekorra pikkuseks võib olla 5 numbrit.

**Tabel 2 Faili grupi numbrid**

| **Gruppi number** | **Sisu** |
| --- | --- |
| 0 | Üldosa, seletuskirjad |
| 1 | Asendiplaan, plaanid |
| 2 | Pikiprofiilid |
| 3 | Ristiprofiilid |
| 4 | Skeemid |
| 5 | Alusehitus (konstruktsioonid) |
| 6 | Pealisehitus (konstruktsioonid) |
| 7 | Veeviimarid (konstruktsioonid) |
| 8 | Piirded (konstruktsioonid) |
| 9 | Detailid |

1. Metaandmeväljal 5 „Faili sisu kirjeldus “ esitatakse faili iseloomustus või muu asjakohane info. Ülesande piires peavad failide sisu kirjeldused olema eristatavad, kuna ainult seda osa faili nimetusest näidatakse TEET tarkvaras ülesande juures ja see võimaldab visuaalselt eristada ülesande dokumente kasutajaliideses. Nimetuses ei ole lubatud kasutada metaandmeväljade eraldajat alakriipsu „\_“, et nimetust saaks tarkvaras näidata korrektselt.

Sisu kirjelduses kasutatavad sümbolid peavad vastama standardile EVS 8 „Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas“, võib sisaldada tähti ja numbreid, ei ole lubatud kasutada märke ~ " # % & \* : < > ? / \ { | } ja probleemide vältimiseks viidete jagamisel ja seoste loomisel ei ole soovitatav kasutada täpitähti, koma, punkti ja tühikuid. Tuleks eelistada lühikest kirjeldust kuni 64 tähemärki.

1. Faili nimele võib lisada dokumendi versiooni või faili koostamise kuupäeva jne, kuid kui need peavad olema peale „faili sisu kirjelduse“ ja tuleb eraldada nimetusest alakriipsu „\_“ sümboliga, et tarkvara TEET neid nimetusena sisse ei loeks ja välja ei näitaks. Seda infot tarkvara dokumendi metaanmetesse ei salvesta.

## Lisa 1. Failide nimetamise näited

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kataloog | Faili nimetus | Faili metaandmeväljad | | | | | | | | | Laiend | Faili nimi |
|  |  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 |  |  |
|  |  | Projekti kood | Etapp | Valdkond |  | *Osa* | Ülesande kood |  | *Faili grupi nr* | Faili sisu kirjeldus |  |  |
| Lähteandmed | Projekteerimis­tingimused | MA14658 | EP | TL |  |  | PT |  |  | Projekt tingimused | pdf | MA14658\_EP\_TL\_PT\_Projekt tingimused.pdf |
| Lähteandmed | Tehnilised tingimused | MA14658 | EP | TL |  |  | TT |  |  | Tehtingimused | pdf | MA14658\_EP\_TL\_TT\_Tehtingimused.pdf |
| Uuringud | Geoloogiline uuring | MA14658 | EP | TL |  |  | GL |  |  | Plaan | dwg | MA14658\_EP\_TL\_GL\_Plaan.dwg |
| Uuringud | Geoloogiline uuring | MA14658 | EP | TL |  |  | GL |  |  | Aruanne | pdf | MA14658\_EP\_TL\_GL\_Aruanne.pdf |
| Uuringud | Geoloogiline uuring | MA14658 | EP | TL |  |  | GL |  |  | puurauk2 | pdf | MA14658\_EP\_TL\_GL-201\_puurauk2.pdf |
| Uuringud | Geoloogiline uuring | MA14658 | EP | TL |  |  | GL |  |  | puurauk3 | pdf | MA14658\_EP\_TL\_GL-202\_puurauk3.pdf |
| Projekt | Leevi – Vinso | MA14658 | EP | TL |  | *01* | CL |  | *00001 (Üldosa)* | mahud | xls | MA14658\_EP\_TL-01\_CL-00001\_mahud.pdf |
| Projekt | Leevi – Vinso | MA14658 | EP | TL |  | *01* | CL |  | *00001 (Üldosa)* | mahud | pdf | MA14658\_EP\_TL-01\_CL-00001\_mahud.pdf |
| Projekt | Vinso - Kirmsi | MA14658 | EP | TL |  | *02* | TL |  | *20001 (pikiprofiil)* | AP-Vinso | dwg | MA14658\_EP\_TL-02\_TL-20001\_AP-Vinso.dwg |
| Projekt | Vinso - Kirmsi | MA14658 | EP | TL |  | *02* | TS |  | *50001 (Alusehitus)* | sild | dwg | MA14658\_EP\_TL-02\_TS-50001\_sild.dwg |

1. https://www.riigiteataja.ee/akt/114012020004 [↑](#footnote-ref-1)