PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööde 2. etapp üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Kallavere kihistu uuringuruumis Virumaal |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/509155 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **PH015C (Külaotsa)** |
| Asukoht | Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Aresi küla, Külaotsa, KÜ 77001:001:0731 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | 6590686,88 |
| y | 639702,60 |
| z | 54,42 |
| Puurtööde algus | *27.12.2020* | Puurtööde lõpp | *29.12.2020* |
| Puuragregaat | *MI8* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | 42,6 |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *123* | *0* | 42,6 | *139,7* | *127,1* | *0* | *3,0* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *15,7* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud | *Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine* |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *42,6* | *36,5* | *killustik* | *Manteltorud on puuraugust välja võetud.* |
| *36,5* | *29,5* | *savigraanulid* |
| *29,5* | *1,0* | *killustik* |
| *1,0* | *0,2* | *savigraanulid* |
| *0,2* | *0,0* | *muld* |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *24.03.2021* |
| Märkused | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | 26.03.2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Mai Lind |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | Maa-amet |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |