**Foto 1 Kõrvalmaantee 19306 Tõlla-Kamali truubid km 6,142-7,817**

Pilt, millel on kujutatud kaart, tekst, Atlas

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.

**Foto 2 Vaated uuendatud eesvoolukraavile kõrvalmaantee kõrval.**

Pilt, millel on kujutatud õues, taim, vesi, maapind

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.Pilt, millel on kujutatud õues, puu, taim, aed

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.

Pilt, millel on kujutatud õues, pilv, loodus, taim

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.Pilt, millel on kujutatud õues, taim, muru, pilv

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.

**Foto 3 Truup km 6,997 aastal 2006 asendatud kraavi settele. Pärast kraavi ristlõike taastamist vajalik sissevoolu kõrgust alandada 0,30m.**

Pilt, millel on kujutatud vesi, õues, muru, taim

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.Pilt, millel on kujutatud õues, muru, puu, taim

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.

**Foto 4 Truup km 6,409 sissevool ja väljavool. Truubi väljavoolul tuvastatav, et truup paigaldatud settele.**

Pilt, millel on kujutatud õues, muru, maapind, auk

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.Pilt, millel on kujutatud õues, muru, vegetatsioon, taevas

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.

**Foto 5 Truup km 6,142 sissevool. Sissevoolu kõrgus ei sobitu kraavi üldise langusega.**

Pilt, millel on kujutatud õues, koobas, muru, maapind

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.

**Foto 6 Truup km 7,817 sissevool. Sissevoolu kõrgus ei lase kraavil tühjeneda vajalikul määral.**

Pilt, millel on kujutatud õues, maapind, taim, vesi

Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.