**RMK Lepalaane koosoleku protokoll**

Lepalaane

Asukoht: Õisu RMK kontor.

06.09.2023 algus kell 15.00 lõpp kell 18.00

**Osalejad:**

Aivar Laud (RMK)

Jüri Koort (RMK)

Herkki Kauts (RMK)

Madis Sõukand (RMK)

Mihkel Elmaste (AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi)

**Otsustati:**

**Üldiselt**

Tutvustati esialgset projektplaani.

Ülejäänud tööd teostada vastavalt esialgsele projektplaanile, mille kohta pole märkusi esitatud.

Märkustega korrigeeritud projektplaan saata uuesti RMK-le ülevaatamiseks.

Truubid metsaalal rajada minimaalse läbimõõduga 50cm.

Rajata setteekraanid.

**EH1 Villemi-Kõksi (TP-569), 004 3101740020081**

Kraavid 101-108 töömahtudest välja jätta.

Põhja-lõunasuunalised ja lühikesed kraavid töömahtudest välja jätta (110, 111, 115 jne). Rekonstrueeritakse ainult korrapäraselt paikenvad kuivenduskraavid.

Tuletõrjetiiki TT11 ei hooldata.

Tupik tee kraavid hooldatakse.

Esialgsel projektplaanil näidatud truupi T116 ei projekteerita.

Rajada Arujaagu teelt mahasõidukoht kraavi 163 muldele.

**EH2 HELINAMETSA, 003 3101740020050**

Rajada kraav ühendamaks kraavid 555 ja 203.

Kraave 201,202 ja 204 ei rekonstrueerita.

**EH3 Villemi-Kõksi(TP-569), 001 3020838000030**

Eesvoole ei rekonstrueerita.

Kraavil 310 asub vana settebassein (looduses tuvastamatu), mis rekonstrueeritakse. Projekteeritakse uus settebassein truubist 308 allavoolu.

Vanu korrapäratuid kraave ei rekonstrueerita. Rekonstrueeritakse ainult korrapärased kraavid.

Tuletõrjetiigil TT31 teostada võsaraie.

Kraavi 343 sete tõsta metsapoolsele servale (mitte tõsta olemasolevale kruusast/killustikust teele).

**EH4 Arujaagu, 001 3101950010010**

Rajada eesvoolu 1001 muldele Arujaagu teelt mahasõidukoht.

Kraave 401-403 ei rekonstrueerita

**EH5 Villemi-Kõksi(TP-569), 002 3101740020050**

Uurida, kas on võimalik juhtida metsaalalt tulevad veed teekraavi 601 ja 602.

Uurida, kas on võimalik juhtida teekraavidest 601 ja 602 olev vesi maantee kraavi ning maantee all olevast truubist/truupidest eesvoolu Väluste oja. Teostada hüdrauliline arvutus maanteealustele truupidele. Maanteealused truubid jäävad projektalast väljapoole.

Kraavid 501 – 506 ja 508-509 jätta projektist välja.

Kraavi 518 rekonstrueerimine jätta lasketiiru ulatuses välja. Veed juhtida teekraavi kaudu lõunasse.

2. Kõksi teest lõunasse jääv piirikraav rekonstrueerida ning rajada kraavile truup.

**EH6 Kõksi - Tammelaane - Villemuse tee**

PK 46+31 juurest teekraavi mitte puhastada.

**EH7 2.Kõksi tee**

Tagasipööramise koht rajada silmuse kujuline. Silmuselt rajada mahasõit lõunasse.

Rajada möödasõidukoht lähteülesandes näidatud kohta.

**EH9 Tammelaane tee**

Pikendada tee põhjas oleva kvartalisihini.

Rajada tagasipööramise kohta haru olemasoleva killustikupaltis peale pk 6+17 juurde.

**Protokolli lisad:**

Lisa 1 – Villemi – Kõksi esialgne projektplaan leht 1/5

Lisa 2 – Villemi – Kõksi esialgne projektplaan leht 2/5

Lisa 3 – Villemi – Kõksi esialgne projektplaan leht 3/5

Lisa 4 – Villemi – Kõksi esialgne projektplaan leht 4/5

Lisa 5 – Villemi – Kõksi esialgne projektplaan leht 5/5

Protokollis: Mihkel Elmaste, AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi

05.09.2023

/Allkirjastatud digitaalselt/