# Põhimaterjalide tabel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **Nimetus** | **Mõõtühik** | **Hulk** | **Märkused** |
| 1 | VEEVARUSTUS |  |  |  |
| 1.1 | Veevarustuse toru PE De75 x 4,5 mm PN10, SDR17, PE100RC | m | 25 | nt. Pipelife |
| 1.2 | Veevarustuse toru PE De63 x 5,8 mm PN16, SDR11, PE100RC | m | 6 | nt. Pipelife |
| 1.3 | Hülss veetorule De110 mm | m | 24 | nt. Evopipes |
| 1.4 | Märkelint "VESI" + | rull | 1 | nt. Pipelife |
| 1.5 | Märketross min 2,5 mm2 | rull | 1 | nt. Draka |
| 1.6 | Maakraan PE otstega DN50 (De63) + spindlipikendus + kape 40 t | kompl | 2 | nt. AVK |
| 1.7 | + muu vajalik materjal vastavalt veetoru sõlmedele (nt. elektrikeevissadul,  elektrikeevismuhv, elektrikeevispõlv, elektrikeevisotsakork) | kompl | 1 | nt. Pipelife |
|  |  |  |  |  |
| 2 | KANALISATSIOON |  |  |  |
| 2.1 | Survekanalisatsioonitoru De90 x 5,4 mm PN11, SDR17, PE100RC | m | 32 | nt. Pipelife |
| 2.2 | Hülss survekanalisatsiooni torule De160 mm | m | 24 | nt. Evopipes |
| 2.3 | Märkelint "KANAL" | rull | 1 | nt. Pipelife |
| 2.4 | Märketross min 2,5 mm2 | rull | 1 | nt. Draka |
| 2.5 | Äärikutega kummikiilsiiber reoveele DN80 + spindlipikendus + kape 40 t | kompl | 2 | nt. AVK |
| 2.6 | Ühendus olemasoleva PE kaevuga | tk | 1 |  |
| 2.7 | + muu vajalik materjal vastavalt survetoru sõlmedele (nt. elektrikeevismuhv, kaelus, PP-äärik,  käänikud, kolmik, elektrikeevisotsakork jne) | kompl | 1 | nt. Pipelife |

**Märkus:**

Materjalid peavad vastama ELVESO AS tehnilistele nõuetele (<https://www.elveso.ee/vesi/tehnilised-yldnouded-/>);

# Taastamise mahud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **Nimetus** | **Mõõtühik** | **Hulk** | **Märkused** |
| 1 | Haljasalal taastamine | m² | 45 | vt. seletuskiri |