Lisa 1.
25.06.2024 hankelepingu
nr 2-2/24/608-1 juurde

TEHNILINE KIRJLELDUS

Tellija nimi ja andmed: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Ehitushanke objekti nimetus: Kikepera harjutusvälja teede ja platside hooldustööd
Asukoht: Kikepera, Pärnumaa
Ehitustööde liik: hooldus

1.	Teede ja platside greiderdamine:

1.1.	Greiderdada 4 m laiused teed pikkusega 9,3 km (selle hulgas lühikesed mahasõidud, ristmikud ja kolm tee laiendust laiusega 3 m ja pikkusega kuni 50 m).
1.2.	Siluda greideriga kruusakattega platsid  5000 m2.
1.3.	Kaardid:

2.	Liiva ja killustiku ost

2.1.	Materjal tuleb transportida Kikepera harjutusväljale ja kuhjata hunnikusse. 
2.2.	Liiv: täiteliiv – kogus 30 tonni (10 tonni 3 eri asukohta).
2.3.	Killustik: fraktsioon 4–16 mm – kogus 10 tonni.
2.4.	Killustik tuleb transportida 1 asukohta ja liiv 3 eraldi asukohta harjutusväljal. Kaardil on näidatud killutiku asukoht sinisega ja liiva asukohad kollasega.
2.5.	Kaart:

3.	Ajagraafik

3.1.	Hinnapakkumises tuleb kajastada tööde teostamisele kuluv aeg.
3.2.	Tööde teostamise eeldatav aeg on teede ja platside greiderdamisel mai-juuni 2024–2026 ja oktoober 2024–2026. Lisaks kõikide hankes olevate teede ja platside greiderdamine kahel korral tellimisel aastatel 2024–2026 jooksul vastavalt vajadusele.
3.3.	Materjali tarne eeldatav periood mai-juuni iga aastaselt 2024–2026.
3.4.	Tööde teostamise täpne ajagraafik tuleb tellijaga eelnevalt kokku leppida.
3.5.	Tööaeg on piiratud 08.00–19.00. 

4.	Garantii

4.1.	Töödele tuleb anda 1 kuu pikkune garantii.

5.	Muud nõuded

5.1.	Kõik teostatavad tööd asuvad Kikepera harjutusväljal aga on jaotatud pisemate teelõikude ja platside vahel erinevates harjutusvälja asukohtades. Pakkumise tegemisel tuleb arvestada liikumine objektile ning harjutusvälja piires liikumine töö hinna sisse.
5.2.	Teenuse eest tasumine toimub arve alusel peale GPS jälgimisseadme väljatrüki ning tööde kvaliteedi aktsepteerimist tellija poolt.
5.3.	Tööde teostaja peab tagama, et peale tööde teostamist ei tohi teele jääda mättaid ja kive mille läbimõõt on suurem kui 50 mm.
5.4.	Kruusa või pinnase valli tee servas ei või esineda. Vall takistab vee äravoolu kattelt.
5.5.	Põikprofiili kalle 2,5–3% olenevalt olemasoleva tee kaldest.
5.6.	Roobaste ja ebatasasuste maksimaalne lubatud sügavus võib olla 5 cm.
5.7.	Liiva peenosiste sisaldus (alla 0,063 mm) ei tohi olla üle 7%. 
5.8.	Killustiku nõuded: GC80/20, C50/10, LA35, F4, Fl35, f4.