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Objekt: Mäe kinnistu müratõkkeseina geotehniliste uuringute kava.

· Puuraugud, mis paiknevad olemasolevate kommunikatsioonide kaitsevööndis, kooskõlastatakse kommunikatsioonide valdajatega.
· Ajutise liikluskorralduse skeemid kooskõlastatakse Transpordiametiga.
· Uuringu teostatamisel juhindutakse juhendist “Geotehnilised uuringud ja katsetused”.
· Puurimiseks kasutatakse lintidel puurmasinat GeoDrill-1500 puuri minimaalse läbimõõduga 108 mm. 
· Müratõkkeseina lõigu tee uuringuks tehakse 3 sõidutee puurauk (joonisel rohelisega) ja ühes kohas määratakse kasvupinnase paksus (joonisel punasega). Tee uuringu puuraugud tehakse sügavusega 2,5 m ja vähemalt 0,5 m mineraalsesse pinnasesse. 
· Puuraukudest võetakse proovid pinnase uurimiseks laboris. Akrediteeritud laboris katsetatakse vähemalt 2 pinnaseproovi. 
· Puuraukudes mõõdetakse peale pinnaseveetaseme stabiliseerumist uurimisaegne (kuupäevaline) veetase. Määratakse niiskuspaikkonnad.
· Pinnased klassifitseeritakse vastavalt EVS-EN ISO 14688-1 ja 2 järgi.
· Kõik puuraugu kohad pildistatakse üles selliselt, et fotodel oleks näha: 
· 20-40% ulatuses teeäärset taustinformatsiooni (asukoha visuaalseks kontrolliks). 
· Mõõtelatt puuraugu põhjas (<3m sügavuse korral). Mõõtelati skaala peab olema fotol loetav (sügavuse ligikaudseks visuaalseks kontrolliks). 
· Kõigi pinnaseproovide kotid proovivõtu toimumise visuaalseks kontrolliks. Kotid fotol avatuna, proov ja proovi number loetavalt peal. 
· Kasutatava puurotsa tüüp (tööorgan) tööasendis. 
· Peale töö lõpetamist puuraugud likvideeritakse. Läbi teekatendi tehtud puuraukude alumine osa täidetakse väljapuuritud materjaliga, ülemine osa tihendatud filtreeriva materjaliga, kate taastatakse asfaltseguga. Täidetud aukudele kehtib garantii 2 a.
· Analüüsitakse puurimiste ja laboriuuringutega kogutud informatsioon ning vormistatakse geoloogiliste uuringute aruanne. Geotulbad esitatakse värskeimas versioonis *.ags formaadis ja ka .xls formaadis. 
Koostas: 
Priit Ilves, Pinnaseuuringud OÜ (geotehnika insener tase 7) tel: +372 5093103 
Lisa 1: Puuraukude asukohtade joonis

image1.png
@PINNASEUURINGUD




