PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd ja kaeveõõnte rajamine Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu üldgeoloogiliseks uurimistööks |
| Uuringuloa nr  ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/522251 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | | | **EGT0047** | | | | | | | | | | |
| Asukoht | | | Vardi metskond 80, Pihali küla, Kohila vald, Rapla maakond; KÜ 31701:005:0958 | | | | | | | | | | |
| Puuraugu koordinaadid  ja abs kõrgus (m) | | | x | *6556803.641* | | | | | | | | | |
| y | *534708.330* | | | | | | | | | |
| z | *65.512* | | | | | | | | | |
| Puurtööde algus | | *20.12.2024* | | | | | | Puurtööde lõpp | | | *23.12.2024* | | |
| Puuragregaat | | | *Fraste Multridrill PL G* | | | | | | | | | | |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | | | *20,05* | | | | | | | | | | |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | | | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | | | | | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | | | sisemine | |
| *123* | *0,00* | | | *20,05* | *139,7* | | | *127* | | *+0,30* | *5,20* |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | | | *4,82* | | | | | | | | | | |
| Puurimise meetod | | | Südamikpuurimistööd  *wire-line tripple barrel* süsteemiga. | | | | | | | | | | |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | | | *90°* | | | | | | Plaanitud suund | | | — | |
| Teostatud uuringud | | | *Puurtööde lõppedes mõõdistati puuraugus veetase maapinnast.* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa likvideerimine | | | | |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | | Kommentaar |
| *20,05* | *5,00* | *Killustik* | | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *5,00* | *4,00* | *Savigraanulid* | |
| *4,00* | *0,00* | *Killustik* | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Tööplatsi taastamine | | | *Tööplats on korrastatud.* | |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | | | *23.12.2024* | |
| Märkused | | | *Alates sügavusest 5,2m oli täielik vee neeldumine. Sügavusel 4,0-4,95m oli karst.* | |
| Akti koostamise kuupäev | | *20.03.2025* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Sirli Sipp Kulli | Vitali Dovbush | Margus Emberg |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | RMK |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |