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Hoonete energiatõhususarvude piirväärtused

Tabel 1. Liginullenergiahoone energiatõhususarvude piirväärtused, arvesse võtmata lokaalset elektritootmist taastuvast energiaallikast
	Hoone
	kWh/(m2·a)

	1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m2
	160

	2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m2 ja ridaelamu
	140

	3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m2
	120

	4) korterelamu
	130

	5) kasarmu
	190

	6) kontorihoone
	125

	7) majutushoone
	165

	8) ärihoone
	145

	9) avalik hoone
	155

	10) kaubandushoone ja terminal
	180

	11) haridushoone
	115

	12) koolieelse lasteasutuse hoone
	115

	13) ravihoone
	125

	14) laohoone
	75

	141) korterelamu soe parkimismaja
	40

	15) tööstushoone
	130

	16) suure energiatarbega hoone
	850



Tabel 2. Oluliselt rekonstrueeritavate hoonete energiatõhususarvude piirväärtused
	Hoone
	kWh/(m2·a)
	EPBD skoop1 kWh/(m2·a)

	1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m2
	185
	131

	2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m2 ja ridaelamu
	160
	115

	3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m2
	140
	101

	4) korterelamu
	150
	96

	5) kasarmu
	240
	226

	6) kontorihoone
	160
	122



	7) majutushoone
	200
	193

	8) ärihoone
	180
	168

	9) avalik hoone
	190
	190

	10) kaubandushoone ja terminal
	210
	204

	11) haridushoone
	155
	138

	12) koolieelse lasteasutuse hoone
	155
	145

	13) ravihoone
	160
	144

	14) laohoone
	100
	100

	141) korterelamu soe parkimismaja
	50
	50

	15) tööstushoone
	170
	129

	16) suure energiatarbega hoone
	950
	–


1 ELi avaandmed, ei kasutata energiatõhususe nõuete tõendamisel

Tabel 3. Liginullenergiahoone energiatõhususarvude piirväärtused
	Hoone
	kWh/(m2·a)
	EPBD skoop1 kWh/(m2·a)

	1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m2
	135
	81

	2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m2 ja ridaelamu
	120
	75

	3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m2
	100
	61

	4) korterelamu
	110
	56

	5) kasarmu
	160
	146

	6) kontorihoone
	100
	62

	7) majutushoone
	140
	133

	8) ärihoone
	130
	118

	9) avalik hoone
	135
	135

	10) kaubandushoone ja terminal
	155
	149

	11) haridushoone
	100
	83

	12) koolieelse lasteasutuse hoone
	100
	90

	13) ravihoone
	105
	89

	14) laohoone
	60
	60

	141) korterelamu soe parkimismaja
	35
	35

	15) tööstushoone
	110
	69

	16) suure energiatarbega hoone
	820
	–


1 ELi avaandmed, ei kasutata energiatõhususe nõuete tõendamisel

