****

**MADRUSEMÜTSI MATERJALIDE ÜLDINFORMATSIOON**

**PÕHIMATERJALID**

Mütsi rumm ja must kate

Koostis: min 45%WO, kaal: 300 +-10g/m2

Valge kate

Koostis: 70%PES 30%CO, kaal 240 +-10g/m2, sidus 3/1twill

**VOODER**

Koostis: min 80% CO, samas toonis kattega

**ABIMATERJALID**

Katte allääre kant 100%PA samas toonis kattega

Higirihm – naturaalnahk, perforeeritud, 45mm, must

Ripspael – 100% PES, laiusega 30mm ja 20mm, kuldse trükiga MEREVÄGI

Öösid – tume, oksüdeeritud mustal kattel, valged valgel kattel, 4-5mm läbimõõduga

Õmblusniit – samas toonis materjalidega, 100%PES

Markeerimissilt – valgel põhjal must trükk, õmmeldud katte voodrile

kiletasku – katte voodril, õmmeldud pesumärgi peale

mütsimärk - tellijalt

Lisaks abimaterjalidele kasutame liimiriideid, tugevdusi, pehmendusi jms vastavalt mütsi iseloomule ja vajadusele.