

**MAA- JA ÕHUVÄE TAVAVORMIMÜTSI MATERJALIDE ÜLDINFORMATSIOON**

**PÕHIMATERJAL**

koostis: min 45% WO

kaal: ca 300 +-30g/m2

värv: vastavalt väe tüübile

(valdavalt tellija materjal, et sobiks ülikonnaga / võimalus hankimiseks)

**VOODER**

Koostis : 100% PES, must

**ABIMATERJALID**

kant pealsekangast

mütsinokk- PVC, lakeeritud, must

higipael- naturaalnahk, laius 45mm, must

lakknahast rihm – kunstnahk, laius 13-14mm, must, pannal kuldne või

punutis – nöör ca 4mm, PES

ilupael (tammelehtedega)mütsi randil – samas toonis pöhimaterjaliga, 35-38mm

öösid – tume, oksüdeeritud, sisemine läbimööt 4-5mm

õmblusniit – samas toonis põhimaterjaliga, PES

markeerimissilt- valgel põhjal must trükk, 100%PES

kiletasku- mütsi põhjal, voodrile õmmeldud

vorminööbid – kannaga, läbimõõduga 14mm / tavaliselt tellija poolt

mütsimärk - tellija poolt

Lisaks abimaterjalidele kasutame liimiriideid, tugevdusi, pehmendusi jms vastavalt mütsi iseloomule ja vajadusele.