Lisa 1
14.03.2024 lepingu
nr 2-2/24/248-1 juurde
TEHNILINE KIRJELDUS 
„Käterätikud“ 

1.	Üldised nõuded

1.1.	Kaup (edaspidi ka toode) peab olema uus, kasutamata, kvaliteetne, ilma defektideta, korrektse viimistlusega ja olema koheselt valmis kasutamiseks. Kaubad peavad vastama kasutusotstarbele, tehnilisele kirjeldusele ja valdkonna üldtunnustatud kvaliteedinõuetele.
1.2.	Ostjal on õigus nõuda müüjalt täiendavaid andmeid, milleks võivad olla pildid, näidised, spetsifikatsioonid, sertifikaadid, hooldusjuhendid jms.
1.3.	Iga viidet, mille ostja teeb tehnilises kirjelduses standardile või ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.
1.4.	Kõik kauba valmistamiseks vajalikud materjalid peavad vastama tehnilises kirjelduses kehtestatud nõuetele või olema nendega samaväärsed või omadustelt paremad. 
1.5.	Tootjapoolsel kvaliteedi tagamisel järgitakse ISO 9001 standardeid.
1.6.	Tehnilises kirjelduses toodud värvid on esitatud „Pantone FASHION HOME + INTERIORS“ 2013. a värvikaardi järgi.

2.	Kauba kirjeldus, nõuded kaubale

2.1.	Käterätiku mõõtmed on (50,0±2,0x100,0±2,0) cm. Peale esimest pesu peab rätik jääma ette antud mõõtude vahemikku.
2.2.	Käterätik on kahepoolne frotee.
2.3.	Etikett ja riputustripp on murtud pooleks ja koos kinnitatud lühema külje õmbluse vahele, keskele.
2.4.	Kangas peab vastama Oeko-Tex 100 standardile või I-tüübi ökomärgiste (nt EU Eco Label/Euroopa Liidu Lilleke, Nordic Swan/Põhjamaade Luik ning Der Blaue Engel/Sinine Ingel) kriteeriumitele või sellega samaväärsetele kriteeriumitele. Pakkuja esitab vastavuse kontrolliks toote või kanga OEKO-TEX 100 sertifikaadi või I-tüübi ökomärgise sertifikaadi. Kui pakkuja pakub samaväärsele standardile vastavat kaupa, lasub samaväärsuse tõendamise kohustus pakkujal.
2.5.	Toote valmistamiseks vajalikud materjalid vastavad vähemalt järgmistele hooldustingimustele:

2.6.	Koodid
Nimetus	Kaubakood	NSN-kood	
Käterätik	10010072	6530-38-000-0670	

2.7.	Käterätiku sisepoole joonis (mõõdud on antud mm-s ning lubatud kõrvalekalle mõõtudest on ± 20 mm):
koeääreta käterätik

koeäärega käterätik

2.8.	Põhimaterjal

2.8.1.	Kanga koostis			100% CO, frotee
2.8.2.	Värvus				19-0323 TPX (Chive) või muu roheline toon, hall, beež
2.8.3.	Kaal					350–450 g/m2
2.8.4.	Värvipüsivus pesemise toimele 	min 4		
EVS-EN ISO 105-C06

2.9.	Õmblusniit

2.9.1.	Koostis	PES 
2.9.2.	Joontihedus			205x2 dtex, 
2.9.3.	Värvus				samas toonis põhimaterjaliga	
2.9.4.	Venivus				17–20%
2.9.5.	Tugevus				min 1400 cN

2.10.	Juurdelõikus

2.10.1.	Lõime suund ühtib materjalil ja lekaalil.

2.11.	Õmblemine

2.11.1.	Niidi- ja masinanõela number ja pistetihedus vastavad materjali paksusele ja muudele materjali iseärasustele ning materjal ei ole purunenud nõelatorke kohtades.
2.11.2.	Kõikide lihtõmbluste otsad on tugevdatud 0,7–1,0 cm pikkuste kinnitustega, kinnitus asub täpselt õmblusjoonel.
2.11.3.	Toote lõikeservad on töödeldud kahekordse palistusega.
2.11.4.	Õmblemist lihtsustavad märgid ei ole mingil moel kahjustanud toote korrektsust ega väljanägemist nii paremalt kui pahemalt poolt.
2.11.5.	Õmblused on tootel õige niidi pingega, süstikpiste põimumine toimub materjalide kihtide vahel.
2.11.6.	Õmblused on sirged, ilma kõverusteta.
2.11.7.	Pisted on ühtlased, ei ole pistete vahelejäämist, piste tihedus nurkades ei muutu.
2.11.8.	Jätkukohad õmblustes on märkamatud.
2.11.9.	Õmblusvaru on ühtlase laiusega (lubatud kõrvalekalle on 0,1 cm).

2.12.	Viimistlus

2.12.1.	Toode on puhastatud lahtistest niidiotstest.

3.	Toote markeerimine

3.1.	Markeerimissildil olev informatsioon peab olema loetav toodangu tavapärase kasutamise juures vähemalt kolm aastat.	
3.2.	Markeerimissildi koostis soovitavalt PES, värvus valge, teksti pealekandmise viis trükk, teksti värvus must.
3.3.	Markeerimissildil olev tekst on alljärgnevas järjekorras:

3.3.1.	nimetus;
3.3.2.	lepingu osapool;
3.3.3.	lepingu number;
3.3.4.	valmistamise aeg (kuu ja aasta);
3.3.5.	materjali koostis;
3.3.6.	hooldusmärgid;
3.3.7.	NSN- kood;
3.3.8.	NSN- kood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 7001);
3.3.9.	Kaubakood;
3.3.10.	kaubakood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 91).

3.4.	Markeerimissildi näidis:

Pakkumusele esitatavale tootenäidisele trükkida „Hankelepingu number“ asemele sõna „Näidis“.

4.	Toodete pakendamine ja pakendi markeerimine

4.1.	Tooted on ühendatud 5 kaupa pakiks. Paki peale on kinnitatud etikett-kleebis alljärgnevate andmetega:

4.1.1.	nimetus;
4.1.2.	kogus pakis;
4.1.3.	hankelepingu osapool;
4.1.4.	hankelepingu number;
4.1.5.	valmistamise aeg (kuu ja aasta);
4.1.6.	NSN-kood; 
4.1.7.	NSN-kood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 7001);
4.1.8.	kaubakood; 
4.1.9.	kaubakood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 91).

4.2.	Etikett-kleebise näidis:

4.3.	Ühes pakkekastis on 50 toodet (10 pakki).
4.4.	Kõikides kastides on toodete peale asetatud papp, mis hoiab ära kasti avamisel toodangu võimaliku kahjustamise.
4.5.	Pakkekastid on viiekihilisest papist, millest kaks vahekihti on lainelisest papist.
4.6.	Pakkekast ei ole deformeerunud transpordi käigus ning sel ei ole muljumise jälgi. 
4.7.	Pakkekastil ei ole mittevajalikku märgistust (nt transpordi etikett) ega muud eksitavat informatsiooni.
4.8.	Pakkekastil oleva sildi minimaalne suurus on A4. Tekst on sildile trükitud suurte tähtedega ja paksus (bold) kirjas. Minimaalne tähe kõrgus on 0,8 cm. 
4.9.	Pakkekastile on kinnitatud markeering pikemale ja lühemale küljele.
4.10.	Pakkekastile kinnitatud silt sisaldab järgmisi andmeid alljärgnevas järjestuses:

4.10.1.	NSN-kood;
4.10.2.	NSN-kood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 7001);
4.10.3.	kaubakood;
4.10.4.	kaubakood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 91);
4.10.5.	toote nimetus;
4.10.6.	kogus ja ühik (tk/EA);
4.10.7.	pakendamise tase (tase 3) ja tarne aeg (kuu ja aasta);
4.10.8.	lepingu number;
4.10.9.	lepingu number GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 10);
4.10.10.	müüja nimi.

4.11.	Pakkekastid on asetatud täpselt euroalusele (kastid ei tohi olla üle aluse) nii, et etikett markeeringuga on nähtav ja loetav. 
4.12.	Euroaluse mõõt on 1200x800x144mm, kaal ca 20 kg, kandevõime ca 1500kg, Euroalus peab olema sertifitseeritud. Euroalused peavad olema terved (ei ole pehkinud, hallitanud ega katkiseid laudu), puhtad, ei tohi olla väljaulatuvaid naelu.
4.13.	Euroalustele asetatud pakkekastide maksimaalne kõrgus on 120,0 cm.
4.14.	Transpordipakendiks on pakendikile, millega on euroalustel olevad pakkekastid ümbritsetud. Pakendikile hoiab tootekaste kindlalt euroalusel ning kaitseb välismõjude eest.
4.15.	Transpordipakendi markeering on vähemalt A4 suurusega sildil trükitähtedega ja paksus (bold) kirjas. Minimaalne tähe kõrgus on 0,8 cm.  
4.16.	Transpordipakendile on kinnitatud markeering vähemalt kahele küljele (pikemale ja lühemale).
4.17.	Markeeringu andmed sildil on alljärgnevas järjestuses:

4.17.1.	NSN-kood;
4.17.2.	NSN-kood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 7001);
4.17.3.	kaubakood;
4.17.4.	kaubakood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 91);
4.17.5.	toote nimetus;
4.17.6.	kogus ja ühik (tk/EA);
4.17.7.	pakendamise tase (tase 3) ja tarne aeg (kuu ja aasta);
4.17.8.	lepingu number;
4.17.9.	lepingu number GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 10);
4.17.10.	müüja nimi;
4.17.11.	müüja aadress;
4.17.12.	tarne aadress.

4.18.	Pakendamise tase 3 või tase 3/3 - pakendi säilitustingimused on kestvusega 5 aastat ventileeritavates püsiehitistes. Vedu toimub kinnises transpordis. Pakend talub käitlemist mehaaniliste abivahenditega.

5.	Kvaliteedi tagamine (tootenäidiste esitamine)

5.1.	Esitatav(ad) tootenäidis(ed) on valmistatud samadest materjalidest, samadel masinatel ja sama tehnoloogia järgi, mida hiljem kasutatakse tootmisel.
5.2.	Tootenäidis(t)e kvaliteeti hinnatakse tehnilises kirjelduses loetletud nõuete alusel.
5.3.	Ostja poolt heaks kiidetud tootenäidist kasutatakse võrdlusmaterjalina toodangu kvaliteedi kontrollimisel.
5.4.	Juhul, kui tootenäidis ei vasta tehnilises kirjelduses loetletud nõuetele, on müüjal õigus ostja antud tähtaja (1 nädal) jooksul parandada tootenäidist üks kord.

6.	Nõuded kaupade transpordile ja üleandmisele ning vastuvõtmisele

6.1.	Kaupade transportimine ostja poolt määratud sihtkohta toimub müüja transpordiga, kes kannab kõik sellega kaasnevad kulud. Eraldi transpordi ja kauba üleandmise kulusid lisanduda ei tohi.
6.2.	Müüja peab toimetama kaubad Aasa tee 4, Loo, Harjumaa
6.3.	Müüja peab tarnima kaubad maksimaalselt 90 päeva jooksul peale hankelepingu sõlmimist või tellimiskirja esitamist.

6.4.	Kaubad peavad olema ostjale kohale toimetatud tervelt ning transpordiks sobilikus pakendis.
6.5.	Kaupade üleandmisest ostjale teavitatakse ette minimaalselt 5 tööpäeva kontaktisiku e-posti aadressile. 
6.6.	Kui kaupade tarnimine viibib või kui kaupu ei ole võimalik kokkulepitud kuupäevaks kohale toimetada, on müüja kohustatud sellest koheselt teavitama ostja kontaktisikut e-kirja teel.
6.7.	Kaupade üleandmisel ostjale koostab müüja saatelehe (paberkandjal või elektrooniliselt), mis antakse kaupade vastuvõtjale (ostja kontaktisikule) allkirjastamiseks üle igas tarnekohas, kinnitades tarne toimumist ning tarnitavate kaupade kogust. Vastavalt tarnekohtade arvule koostatakse ka nii mitu saatelehte.
6.8.	Ostja kontaktisik teostab peale kaupade vastuvõtmist nende kontrolli. Kaupu kontrollitakse visuaalselt. Kontrolli käigus kontrollitakse puuduste olemasolu ning kaupade vastavust käesolevale tehnilisele kirjeldusele, seotud hanke tingimustele ning hankelepingus või tellimiskirjas toodule.
6.9.	Punktis 6.8. avastatud puuduste korral teavitatakse müüjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 60 päeva jooksul. Müüja kohustub puudustega kauba/-d tasuta välja vahetama, kandes seejuures kõik kulud, ning tagama seeläbi kauba/-de vastavuse tehnilisele kirjeldusele, seotud hanke tingimustele, hankelepingus või tellimiskirjas toodule. Puudustega kauba/-de tagastamise viis lepitakse müüja ja ostja vahel kokku.

7.	Garantiitingimused 

7.1.	Kaupade garantii peab olema minimaalselt 2 aastat alates kaupade üleandmise hetkest.