PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **EGT0009 (Rakke 1)** |
| Asukoht | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Reastvere küla, Laiuse metskond 4, KÜ 81001:001:0630 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | *6529419,27* |
| y | *641459,84* |
| z | *78,77* |
| Puurtööde algus | *30.09.2021* | Puurtööde lõpp | *07.10.2021* |
| Puuragregaat | *MI8* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | *50,1* |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *144* | *0* | *4,7* | *139,7* | *127,1* | *-0,4* | *25,25* |
| *101* | *4,7* | *8,2* |  |  |  |  |
| *123* | *8,2* | *15,5* |  |  |  |  |
| *101* | *15,5* | *25,55* |  |  |  |  |
| *123* | *25,55* | *50,1* |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *1,21* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud |  |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *50,1* | *26,0* | *killustik* | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *26,0* | *24,5* | *savigraanulid* |
| *24,5* | *0,5* | *killustik* |
| *0,5* | *0* | *savigraanulid* |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *07.10.2021* |
| Märkused | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | *20.10.2021* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Avo Jürissaar |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | Jõgevamaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |