**LISA 4**

**Poolloodusliku koosluse taastamiseks ja hooldustingimuste parandamiseks tehtava puittaimestiku raie üldised kvaliteedinõuded**

1. puittaimestik diameetriga üle 5 cm mõõdetuna 10 cm kõrgusel maapinnast on raiutud, väljaarvatud puud, mille säilitamine on ette nähtud lähteülesandes;

2. kännud peavad on lõigatud nii madalalt kui võimalik, kännu kõrgus ei ole kõrgem kui 10 cm maapinnast;

3. raidmed läbimõõduga üle 5 cm ja pikemad kui 50 cm on maatükilt ära veetud, põletatud või purustatud;

4. raietöödel välditakse pinnasekahjustusi.