**Lihthanke „N1G-kategooria sõiduki kasutusrent“**

**Tehniline kirjeldus**

1. **Kasutusrendi tingimused**
	1. Esmane sissemakse kuni 9000 eurot. Sissemakse tasutakse e-arve alusel pärast maksegraafiku esitamist.
	2. Pakutav sõiduk peab vastama käesolevale tehnilisele kirjeldusele.
	3. Lepingu sõlmimise ja igakordse lepingu muutmise tasu 0 eurot.
	4. Sõidukite kasutusrendile võtmine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 16.12.2024, perioodiks 60 kuud.
	5. Sõiduk peab olema Transpordiametis registreeritud, omama tehnilist ülevaatust ja olema valmis koheseks kasutuselevõtuks.
	6. Sõidukid antakse üle eduka pakkuja Tallinnas asuvas müügiesinduses.
	7. Jääkväärtus 25%.
	8. Peale kasutusrendi lõppu väljaostuõigus või kasutusrendi pikendamine jääkväärtusele.
	9. Läbisõidupiirang mitte vähem kui 20 000 km aastas.
	10. Garantii peab katma kõik auto elemendid, v.a. normaalkasutusel kiiresti kuluvad osad.
	11. Hooldus-, remont- ja garantiitööd teostatakse tootja poolt aktsepteeritud ja/või volitatud teenindustes.
2. **Sõiduki tehnilised nõuded**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nõue** | **Pakutava sõiduki andmed (pakkuja lisatav kinnitus JAH/EI, numbriline väärtus või muu selgitav info)** |
| **Üldine** |  |
| 1. Pakutava uue sõiduki arv kokku üks (1)
 |  |
| 1. Pakutava sõiduki mark, mudel ja varustustase
 | Toyota Hilux 2,4 A/T Active |
| 1. N1G-kategooria sõiduk – bensiin/diisel
 | N1 |
| 1. Tarneaeg: sõiduk hankijale üleantav hiljemalt 16.12.2024
 | Jah |
| 1. Esmane registreerimine - 2024 aasta
 | Jah |
| 1. Keretüüp - pikap
 | Jah |
| 1. Veovalem - nelikvedu
 | Jah |
| 1. Automaatkäigukast
 | Jah |
| 1. Sõiduk peab olema Transpordiametis registreeritud, omama tehnilist ülevaatust ja olema valmis koheseks kasutuselevõtuks
 | Jah |
| 1. Läbisõit ei või olla rohkem kui 100 km
 | Jah |
| 1. Võtmed - 2 komplekti
 | Jah |
| 1. Kasutusjuhend ja hooldusraamat - eesti keeles
 | Jah |
|   |  |
| **Tehnilised andmed** |  |
| 1. Võimus alates 110 kw
 | 110kw |
| 1. Keskmine kütusekulu 8 kuni 11 l/100km
 | 9,2 l/100km |
| 1. Sõiduki maksimaalne CO2 heitgaaside sisaldus WLTP (g/km) - 275
 | CO2 /258 |
| 1. Sõiduki kõrgus 1770 kuni 1930 mm
 |  1815mm |
| 1. Sõiduki üldpikkus alates 5000 mm
 | 5325mm |
| 1. Teljevahe 3000 kuni 3300 mm
 | 3085mm |
| 1. Sõiduki kliirens alates 230 mm
 | 310mm |
| 1. Uste arv neli kuni viis (4-5)
 | 4 |
| 1. Piduritega järelhaagise suurim lubatud mass alates 2350 kg
 | 3500km |
| 1. Istekohtade arv koos juhiga minimaalselt viis (5)
 | 5 |
|   |  |
| **Garantii**  |  |
| 1. Garantii – kerele ja käiguosale mitte vähem kui 5 aastat või kuni 100 000km
 | Jah |
|   |  |
| **Rehvid ja veljed** |  |
| 1. Sõidukil peavad olema üleandmise hetkel vastavad sobilikud naastrehvid. Sõidukiga tulevad kaasa sobilikud suverehvid.
 | **All naastrehvid ja kaasa suverehvid** |
| 1. Varuratas
 | Jah |
| 1. Veljed - alates 17"
 | 17“ |
|   |  |
| **Varustus** |  |
| 1. Värv: hall, tume või must (metallik) - täpne värvitoon lepitakse hankijaga kokku enne tellimist
 | metallik |
| 1. Interjöör: tume/must - täpne toon lepitakse hankijaga kokku enne tellimist
 | Tume salong |
| 1. Eesmised ja tagumised porikaitsmed
 | Jah |
| 1. Veokonks/haakekonks
 | Veokonks |
|  |  |
| **Tuled** |  |
| 1. Lähi- ja kaugtulede automaatne lülitus (Led või halogeentuled)
 | Halogeen/ automaatne |
|   |  |
| **Ohutus** |  |
| 1. Turvapadjad – vähemalt esimesed ja külgmised turvapadjad (juhil ja kaasreisijal)
 | Jah |
| 1. Mitteblokeeruvad pidurid (ABS pidurid) või muu samaväärne
 | Jah |
| 1. Automaatne stabiilsuskontrolliseade ESP, ESC, VSC või muu samaväärne
 | Jah |
| 1. Mehaaniline või elektrooniline seisupidur
 | Jah |
| 1. Kesklukustus
 | Jah |
| 1. Transpordiameti poolt nõutav liiklusohutuspakett (tõkiskingad, ohukolmnurk, tulekustuti, meditsiiniline esmaabikomplekt, ohutusvest)
 | Jah |
|   |  |
| **Mugavus** |  |
| 1. Parkimisandurid taga
 | Jah |
| 1. Tagumine parkimiskaamera/tahavaatekaamera
 | Jah |
| 1. Automaatne kahe- või kolmetsooniline kliimaseade
 | Kahetsooniline automaatne kliimaseade |
| 1. Elektriaknad ees ja taga
 | Jah |
| 1. Istmesoojendus esiistmetel
 | Jah |
| 1. Reguleeritava kõrgusega juhiiste
 | Jah |
| 1. Ees vähemalt USB sisend või sigaretisüütaja 12V
 | Jah |
| 1. Porimatid salongis (ees ja taga) – tekstiil või kumm
 | Tekstiilmatid |
| 1. Tagumised tumendatud klaasid
 | Jah |
| 1. Tagaklaasi soojendus
 | Jah |