**TEHNILINE KIRJELDUS**

**TAVAVORMI MANTEL (MaV, ÕV, MeV, Ork)**

1. NÕUDED TOOTELE
	1. Toote kirjeldus

Mantel on taljesse töödeldud, reväärkraega ja klassikaliste otsaõmmeldud varrukatega.

Mantel on kuni puusajooni töödeldud õhukese vatiiniga voodrile.

Mantlil on kandi ja klapiga horisontaalsed küljetaskud.

Kaherealises esikinnises on kaheksa suurt vorminööpi. Esikinnises on kannaga vorminööbid ja hõlmale on kinnitatud kannata vorminööbid.

Meestel kinnitatakse parem hõlm vööjoonel vasaku hõlma sisepoole külge ühe abinööbiga. Naistel kinnitatakse vasak hõlm vööjoonel parema hõlma sisepoole külge ühe abinööbiga.

Pealmise hõlma revääri nurgas on nööpauk.

Mantli varrukad on kaheosalised ja 7,0 cm laiuse mansetiga. Mansetil on kaunistuseks kaks väikest kannata vorminööpi.

Selja keskõmbluses on ülalpool vööjoont osaliselt avanev vastandvolt. Vastandvoldi põhjale (allpool puusajoont) on kaetud lõhik, mis on suletav nelja väikese kannaga vorminööbiga - nööpaugud on vertikaalsed.

Selja vööjoonel on figuurne põõn, mis on kinnitatud mantlile selja tugevdusdetailidele kahe suure kannaga vorminööbiga.

Mõlema hõlma voodril on voodrimaterjalist nööpauktasku.

Kaelakaarel on riputustripp.

Õlaõmbluste kohal on pagunid (eraldi kinnitatavad). Õlaku kinnitamiseks on mantli õlale, 12,0 cm kaugusele varruka ühendusõmblusest, õmmeldud väike kannaga vorminööp. Varruka ja õla ühendusõmbluse äärde, vastu ühendusõmblust, on kinnitatud 0,5 cm laiune ja 5,0 cm pikkune paelast aas (pael on toon-toonis põhimaterjaliga). Kinnitus on ainult äärtes (õlak kinnitatakse läbi aasa).

Õlakud: Õlakud on valmistatud põhimaterjalist.

Õlaku pealmine pool on töödeldud liimiriidega (õlaku pealmine osa kuni murdejooneni).

Õlaku alumisel poolel on pael kitsama otsa kinnitamiseks.

Õlaku mõlemas otsas on nööpaugud. Õlak kinnitub pooleks murtuna vorminööbiga mantli õlale.

Õlakule on tikitud sõjaväelise auastme eraldusmärk.

Õlakute kirjeldused on täpsemalt välja toodud MaV, MeV, orkestrantide ja kadettide tavavormi mantli õlakute tehnilistes kirjeldustes.

Maaväe, õhuväe ja orkestrantide mantlite varrukatele on kinnitatud eraldusmärgid (MeV ning MaV, ÕV ja MeV kadettide mantlitel ei ole eraldusmärke).

Paralleelselt mansetiga (vastu manseti serva) on varrukal kardpael (kardpaela laius oleneb kaitseväelase auastmest). Kardpaelast 1,0 cm kõrgemal, varruka välisküljel, on ohvitseritunnus (vastavalt kaitseväelase auastmele). Ohvitseritunnus on tootel paaris (lõvid vaatavad liikumise suunas).

Kardpaela kirjeldus ja asukoht on kinnitatud kaitseministri 17.12.2015 määruses nr 32 „Sõjaväelise auastme eraldusmärgid“.

Maaväe, õhuväe ja orkestrantide mantlitel on krae nurkades (krae nurk mitte teravam kui 85˚) lõkmed.

MaV ja MeV kadettide mantlil lõkmed puuduvad.

 Toote valmistamiseks vajalikud materjalid peavad vastama vähemalt järgmistele hooldustingimustele:

    

* 1. Üldnõuded

Toode on valmistatud tehnilise kirjelduse põhjal. Toote valmistamiseks vajalikud materjalid vastavad tehnilises kirjelduses kehtestatud nõuetele või on nendega samaväärsed.

Tootja peab kindlustama, et kõik tema poolt kasutatavad materjalid on kooskõlas käesoleva tehnilise kirjelduse punktis 2 esitatud nõuetega.

* 1. Juurdelõikus
* Tootja konstrueerib ise toote lõiked.
* Lõime suund ühtib materjalil ja lekaalil.
* Õmblemist lihtsustavad märgid ei ole mingil moel kahjustanud toote korrektsust ja väljanägemist ei paremalt ega pahemalt poolt.
* Värvierinevuste vältimiseks on kõik ühe toote detailid lõigatud ühest kangast.
* Lõigetel olevad vastasmärgid ja muud vajalikud sisemised punktid on tehtud juurdelõigatud detailidele vastavalt tootja poolt väljatöötatud tehnoloogiale.
* Dubleer on korrektselt kinnitatud detailile (ei ole sees kortse, on tugevalt kinni detaili küljes, ei ole läbi detaili nähtav).
	1. Õmblemine
* Paarisdetailid tootel on sümmeetrilised ja paiknevad keskjoonest ühel kaugusel ning kõrgusel.
* Kõik õmblused on õmmeldud õige niidi pingega, pistete põimumine toimub süstikpistel materjali kihtide vahel.
* Õmblused on sirged, ilma kõverusteta.
* Kõik õmblused on mõlemast otsast edasi-tagasi kinnitatud ning kinnitus asub täpselt õmblusjoonel.
* Jätkukohad õmblustes on märkamatud. Jätkukohti ei ole väikedetailidel.
* Materjal ei ole purunenud nõelatorke kohtades.
* Nööpaugud ei hargne.
* Kõik ühendusõmblused on õmmeldud paralleelselt detaili lõikeservaga.
* Piste tihedus 3-4 pistet/cm. NB! Nurkades pistete tihedus ei muutu.
* Kaks paralleelset tepingut (0,2 cm ja 1,5 cm) on: krae serv, reväärid, hõlma eesääred, taskuklapid, pagunid, varrukamanseti ülaserv, selja tugevdusdetailid ja figuurne põõn.
* Teping 2,0 cm on allääres.
* Tikkerida õlakul on 0,5 cm kaugusel õlaku äärest (tikkerida ei tohi olla tikandi ega kardpaela peal).
* Õlakute tikand on tihe, põhimaterjal ei paista läbi tikandi.
* Õlakute tikand ei hargne (tikandi lõpus on kinnituspisted).
* Õlakutele on kardpael kinnitatud korrektselt (nt õmblus on paralleelselt paela äärega, pael ei ole kortsus).
	1. Viimistlus
* Toode on puhastatud lahtistest niidiotstest.
* Tootel ei ole kuum-niiske töötlemise jälgi.
1. MATERJALID

Toote valmistamiseks vajalikud materjalid vastavad tehnilises kirjelduses kehtestatud nõuetele või on nendega samaväärsed.

Tehnilises kirjelduses toodud värvid on esitatud „Pantone FASHION + HOME“ 2003. a. värvikaardi järgi. Tootjapoolsel kvaliteedi tagamisel järgitakse ISO 9000 seeria standardeid.

* 1. Põhimaterjal

Tellija kasutab lepinguperioodi kestusel maksimaalselt ära kanga laovaru. Töövõtja peab mõistliku etteteatamisaja jooksul valmis olema tarnima põhimaterjali kangast tellimuste täitmiseks.

Kanga koostis min 80% WO

Kaal 840­─900 g/jm

Värvus:

maavägi oliivroheline 9-0622 TPX (Military Olive)

õhuvägi sinakashall 19-4220 TPX (Dark Slate)

merevägi must 19-4205 TPX (Phantom)

Kangas on pakkuja poolt

Kanga koostis min 80% WO

Kaal 840─900 g/jm

Värvus

orkester tumesinine 19-4010 TPX Total Eclipse

* 1. Abimaterjalid
		1. Vooder

koostis 100% PES või samaväärne

kaal 55–65 g/m²

värvus samas toonis põhimaterjaliga

Vatiin: lamineeritud pinnaga

kaal 80–100 g/m²

* + 1. Õmblusniit

Koostis PES või samaväärne

Värvus samas toonis põhimaterjaliga

Joontihedus soovitavalt 205 x 2 dtex

Kokkutõmbuvus 150º C juures 0–1%

Venivus 16–20%

Tugevus min 1600 cN

Värvipüsivus:

vee toimele 4

hõõrdumise toimele 4

* + 1. Vorminööbid on tellija poolt

Ø 23 mm kannaga ja kannata nööp

Ø 14 mm kannaga ja kannata nööp

* + 1. Abinööp

Läbimõõt 20–21 mm niidisoontega (kannata)

Värvus läbipaistev või samas toonis põhimaterjaliga

* + 1. Lõkmed on tellija poolt
		2. Orkestri pikitriibuline ripspael (vaata käesoleva tehnilise kirjelduse lisa 1)

Koostis soovitavalt 100% PE

Laius 45 mm

Värvus:

oranž 16-1459 TPX või ligilähedane

must 19-4205 TPX PHANTOM

* + 1. Tikkimisniit

Värvus kuldne 3034, gold 34 („MADEIRA FS Super Twist“ 2010.a värvikaardi nr 59 järgi)

* + 1. Kardpael on tellija poolt (MeV õlakutel auastmetunnus)
1. TOOTE MARKEERIMINE

Toode peab tarnimisel olema markeeritud alljärgnevalt:

Etiketi materjaliks on soovitavalt 100% PES.

Etiketi värvus on valge ja teksti värvus must.

Etikett asub kokkumurtuna voodri vasakus küljeõmbluses.

Etiketil on markeering alljärgnevas järjestuses:

- suurus;

- nimetus;

- lepingu osapool;

- lepingu number;

- valmistamise aeg (kuu ja aasta);

- materjali koostis;

- hooldusmärgid;

- NSN-kood;

- NSN-kood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 7001)

- kaubakood

- kaubakood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 91)

Markeering peab olema loetav toote kasutusaja lõpuni (toote igapäevane kasutamine vähemalt 3 aastat).

1. PAKENDAMINE
* Toode on enne kilepakendisse pakendamist korralikult kuivatatud
* Toode on mantli (põikpuuga) riidepuul läbipaistvas kilepakendis.
* Tootega on kaasas 1 suur ja 1 väike tagavaranööp, mis on väikese kilekotiga kinnitatud toote külge.
1. TELLIMISE PROTSEDUUR

Kaitseväelase mantlid

Teenust osutatakse ainult kehtivate individuaalõmblemise lubade alusel.

Ettevõtet (täitjat) ja taotlejat informeeritakse loa olemasolust.

Kadettide mantlid

Täitja kohustatud ise võtma kadettidelt kõik õmblemiseks vajalikud mõõdud ja vajadusel tegema ühe proovi tagamaks valmistoote sobivus ja istuvus.

1. LISAD:
	1. Naiste ja meeste mantli joonis eestvaates:



* 1. Naiste ja meeste mantli joonis tagantvaates:

 

* 1. Mantli joonis koos mõõtudega (mõõdud on antud mm-des)

 

 

6.4 Nööpauktasku joonis (mõõdud on antud mm-des)



* 1. Mantli õlaku joonis koos mõõtudega (mõõdud antud mm-des):

NB! MeV mantlite õlaku laius on 65 mm (näidisjoonis MeV mantli õlaku kirjelduse juures).

 pealmine pool alumine pool

 

* 1. Koodid:

6.6.1. Maavägi (meeste tavavormi mantel)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Suurus****(pikkus-rü-vü)** | **NSN-kood** | **Kaubakood** |
| Tavavormi mantel MaV | 158-88-76 | 8405-38-000-1601 | 10004595 |
|  | 158-92-80 | 8405-38-000-1602 | 10010722 |
|  | 158-96-84 | 8405-38-000-1603 | 10010723 |
|  | 164-88-76 | 8405-38-000-1604 | 10010724 |
|  | 164-92-80 | 8405-38-000-1605 | 10010725 |
|  | 164-96-84 | 8405-38-000-1606 | 10010726 |
|  | 164-100-88 | 8405-38-000-1607 | 10010727 |
|  | 164-104-92 | 8405-38-000-1608 | 10010728 |
|  | 164-108-96 | 8405-38-000-1609 | 10010729 |
|  | 164-112-100 | 8405-38-000-1610 | 10010730 |
|  | 170-88-76 | 8405-38-000-1611 | 10010731 |
|  | 170-92-80 | 8405-38-000-1612 | 10010732 |
|  | 170-96-84 | 8405-38-000-1613 | 10010733 |
|  | 170-100-88 | 8405-38-000-1614 | 10010734 |
|  | 170-104-92 | 8405-38-000-1615 | 10010735 |
|  | 170-108-97 | 8405-38-000-1616 | 10010736 |
|  | 170-112-102 | 8405-38-000-1617 | 10010737 |
|  | 170-116-107 | 8405-38-000-1618 | 10010738 |
|  | 170-120-112 | 8405-38-000-1619 | 10010739 |
|  | 170-124-117 | 8405-38-000-1620 | 10010740 |
|  | 176-88-76 | 8405-38-000-1621 | 10010741 |
|  | 176-92-80 | 8405-38-000-1622 | 10010742 |
|  | 176-96-84 | 8405-38-000-1623 | 10010743 |
|  | 176-100-88 | 8405-38-000-1624 | 10010744 |
|  | 176-104-92 | 8405-38-000-1625 | 10010745 |
|  | 176-108-97 | 8405-38-000-1626 | 10010746 |
|  | 176-112-102 | 8405-38-000-1627 | 10010747 |
|  | 176-116-107 | 8405-38-000-1628 | 10010748 |
|  | 176-120-112 | 8405-38-000-1629 | 10010749 |
|  | 176-124-117 | 8405-38-000-1630 | 10010750 |
|  | 182-88-76 | 8405-38-000-1631 | 10010751 |
|  | 182-92-80 | 8405-38-000-1632 | 10010752 |
|  | 182-96-84 | 8405-38-000-1633 | 10010753 |
|  | 182-100-88 | 8405-38-000-1634 | 10010754 |
|  | 182-104-92 | 8405-38-000-1635 | 10010755 |
|  | 182-108-97 | 8405-38-000-1636 | 10010756 |
|  | 182-112-102 | 8405-38-000-1637 | 10010757 |
|  | 182-116-107 | 8405-38-000-1638 | 10010758 |
|  | 182-120-112 | 8405-38-000-1639 | 10010759 |
|  | 182-124-117 | 8405-38-000-1640 | 10010760 |
|  | 188-92-80 | 8405-38-000-1641 | 10010761 |
|  | 188-96-84 | 8405-38-000-1642 | 10010762 |
|  | 188-100-88 | 8405-38-000-1643 | 10010763 |
|  | 188-104-92 | 8405-38-000-1644 | 10010764 |
|  | 188-108-97 | 8405-38-000-1645 | 10010765 |
|  | 188-112-102 | 8405-38-000-1646 | 10010766 |
|  | 188-116-107 | 8405-38-000-1647 | 10010767 |
|  | 188-120-112 | 8405-38-000-1648 | 10010768 |
|  | 188-124-117 | 8405-38-000-1649 | 10010769 |
|  | 194-100-88 | 8405-38-000-1650 | 10010770 |
|  | 194-104-92 | 8405-38-000-1651 | 10010771 |
|  | 194-108-96 | 8405-38-000-1652 | 10010772 |
|  | 194-112-102 | 8405-38-000-1653 | 10010773 |
|  | 194-116-107 | 8405-38-000-1654 | 10010774 |
|  | 194-120-112 | 8405-38-000-1655 | 10010775 |
|  | 194-124-117 | 8405-38-000-1656 | 10010776 |
|  | 200-116-107 | 8405-38-000-1657 | 10010777 |
|  | 200-120-112 | 8405-38-000-1658 | 10010778 |
|  | 200-124-117 | 8405-38-000-1659 | 10010779 |
|  | 200-100 | 8405-38-000-1660 | 10010780 |
|  | 200-104 | 8405-38-000-1661 | 10010781 |
|  | 200-108 | 8405-38-000-1662 | 10010782 |
|  | 200-112 | 8405-38-000-1663 | 10010783 |
|  | 200-96-84 | 8405-38-001-3396 | 10048225 |
|  | 188-84-72 | 8405-38-001-3393 | 10054247 |
|  | 188-88-76 | 8405-38-001-3394 | 10054248 |
|  | 194-92-80 | 8405-38-001-3395 | 10054249 |

6.6.2. Maavägi (naiste tavavormi mantel)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Suurus** **(pikkus-rü-pü)** | **NSN-kood** | **Kaubakood** |
| Tavavormi mantel MaV, N | 158-80-90 | 8410-38-000-3001 | 10004596 |
|   | 164-80-90 | 8410-38-000-3002 | 10010784 |
|   | 158-84-94 | 8410-38-000-3003 | 10010785 |
|   | 164-84-94 | 8410-38-000-3004 | 10010786 |
|   | 170-84-94 | 8410-38-000-3005 | 10010787 |
|   | 158-88-98 | 8410-38-000-3006 | 10010788 |
|   | 164-88-98 | 8410-38-000-3007 | 10010789 |
|   | 170-88-98 | 8410-38-000-3008 | 10010790 |
|   | 176-88-98 | 8410-38-000-3009 | 10010791 |
|   | 158-92-102 | 8410-38-000-3010 | 10010792 |
|   | 164-92-102 | 8410-38-000-3011 | 10010793 |
|   | 170-92-102 | 8410-38-000-3012 | 10010794 |
|   | 176-92-102 | 8410-38-000-3013 | 10010795 |
|   | 182-92-102 | 8410-38-000-3014 | 10010796 |
|   | 158-96-106 | 8410-38-000-3015 | 10010797 |
|   | 164-96-106 | 8410-38-000-3016 | 10010798 |
|   | 170-96-106 | 8410-38-000-3017 | 10010799 |
|   | 176-96-106 | 8410-38-000-3018 | 10010800 |
|   | 182-96-106 | 8410-38-000-3019 | 10010801 |
|   | 188-96-106 | 8410-38-000-3020 | 10010802 |
|   | 158-100-110 | 8410-38-000-3021 | 10010803 |
|   | 164-100-110 | 8410-38-000-3022 | 10010804 |
|   | 170-100-110 | 8410-38-000-3023 | 10010805 |
|   | 176-100-110 | 8410-38-000-3024 | 10010806 |
|   | 182-100-110 | 8410-38-000-3025 | 10010807 |
|   | 188-100-110 | 8410-38-000-3026 | 10010808 |
|   | 164-104-114 | 8410-38-000-3027 | 10010809 |
|   | 170-104-114 | 8410-38-000-3028 | 10010810 |
|   | 176-104-114 | 8410-38-000-3029 | 10010811 |
|   | 182-104-114 | 8410-38-000-3030 | 10010812 |
|   | 188-104-114 | 8410-38-000-3031 | 10010813 |
|   | 164-108-118 | 8410-38-000-3032 | 10010814 |
|   | 170-108-118 | 8410-38-000-3033 | 10010815 |
|   | 176-108-118 | 8410-38-000-3034 | 10010816 |
|   | 182-108-118 | 8410-38-000-3035 | 10010817 |
|   | 188-108-118 | 8410-38-000-3036 | 10010818 |
|   | 164-112-124 | 8410-38-000-3037 | 10010819 |
|   | 170-112-124 | 8410-38-000-3038 | 10010820 |
|   | 176-112-124 | 8410-38-000-3039 | 10010821 |
|   | 182-112-124 | 8410-38-000-3040 | 10010822 |
|   | 188-112-124 | 8410-38-000-3041 | 10010823 |

6.6.3. Õhuvägi (meeste tavavormi mantel)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Suurus** **(pikkus-rü-vü)** | **NSN-kood** | **Kaubakood** |
| Tavavormi mantel ÕV | 158-88-76 | 8405-38-000-3501 | 10010898 |
|   | 158-92-80 | 8405-38-000-3502 | 10010899 |
|   | 158-96-84 | 8405-38-000-3503 | 10010900 |
|   | 164-88-76 | 8405-38-000-3504 | 10010901 |
|   | 164-92-80 | 8405-38-000-3505 | 10010902 |
|   | 164-96-84 | 8405-38-000-3506 | 10010903 |
|   | 164-100-88 | 8405-38-000-3507 | 10010904 |
|   | 164-104-92 | 8405-38-000-3508 | 10010905 |
|   | 164-108-96 | 8405-38-000-3509 | 10010906 |
|   | 164-112-100 | 8405-38-000-3510 | 10010907 |
|   | 170-88-76 | 8405-38-000-3511 | 10010908 |
|   | 170-92-80 | 8405-38-000-3512 | 10010909 |
|   | 170-96-84 | 8405-38-000-3513 | 10010910 |
|   | 170-100-88 | 8405-38-000-3514 | 10010911 |
|   | 170-104-92 | 8405-38-000-3515 | 10010912 |
|   | 170-108-97 | 8405-38-000-3516 | 10010913 |
|   | 170-112-102 | 8405-38-000-3517 | 10010914 |
|   | 170-116-107 | 8405-38-000-3518 | 10010915 |
|   | 170-120-112 | 8405-38-000-3519 | 10010916 |
|   | 170-124-117 | 8405-38-000-3520 | 10010917 |
|   | 176-88-76 | 8405-38-000-3521 | 10010918 |
|   | 176-92-80 | 8405-38-000-3522 | 10010919 |
|   | 176-96-84 | 8405-38-000-3523 | 10010920 |
|   | 176-100-88 | 8405-38-000-3524 | 10010921 |
|   | 176-104-92 | 8405-38-000-3525 | 10010922 |
|   | 176-108-97 | 8405-38-000-3526 | 10010923 |
|   | 176-112-102 | 8405-38-000-3527 | 10010924 |
|   | 176-116-107 | 8405-38-000-3528 | 10010925 |
|   | 176-120-112 | 8405-38-000-3529 | 10010926 |
|   | 176-124-117 | 8405-38-000-3530 | 10010927 |
|   | 182-88-76 | 8405-38-000-3531 | 10010928 |
|   | 182-92-80 | 8405-38-000-3532 | 10010929 |
|   | 182-96-84 | 8405-38-000-3533 | 10010930 |
|   | 182-100-88 | 8405-38-000-3534 | 10010931 |
|   | 182-104-92 | 8405-38-000-3535 | 10010932 |
|   | 182-108-97 | 8405-38-000-3536 | 10010933 |
|   | 182-112-102 | 8405-38-000-3537 | 10010934 |
|   | 182-116-107 | 8405-38-000-3538 | 10010935 |
|   | 182-120-112 | 8405-38-000-3539 | 10010936 |
|   | 182-124-117 | 8405-38-000-3540 | 10010937 |
|   | 188-92-80 | 8405-38-000-3541 | 10010938 |
|   | 188-96-84 | 8405-38-000-3542 | 10010939 |
|   | 188-100-88 | 8405-38-000-3543 | 10010940 |
|   | 188-104-92 | 8405-38-000-3544 | 10010941 |
|   | 188-108-97 | 8405-38-000-3545 | 10010942 |
|   | 188-112-102 | 8405-38-000-3546 | 10010943 |
|   | 188-116-107 | 8405-38-000-3547 | 10010944 |
|   | 188-120-112 | 8405-38-000-3548 | 10010945 |
|   | 188-124-117 | 8405-38-000-3549 | 10010946 |
|   | 194-100-88 | 8405-38-000-3550 | 10010947 |
|   | 194-104-92 | 8405-38-000-3551 | 10010948 |
|   | 194-108-96 | 8405-38-000-3552 | 10010949 |
|   | 194-112-102 | 8405-38-000-3553 | 10010950 |
|   | 194-116-107 | 8405-38-000-3554 | 10010951 |
|   | 194-120-112 | 8405-38-000-3555 | 10010952 |
|   | 194-124-117 | 8405-38-000-3556 | 10010953 |
|   | 200-116-107 | 8405-38-000-3557 | 10010954 |
|   | 200-120-112 | 8405-38-000-3558 | 10010955 |
|   | 200-124-117 | 8405-38-000-3559 | 10010956 |
|   | 200-100 | 8405-38-000-3560 | 10010957 |
|   | 200-104 | 8405-38-000-3561 | 10010958 |
|   | 200-108 | 8405-38-000-3562 | 10010959 |
|   | 200-112 | 8405-38-000-3563 | 10010960 |
|   | 188-84-72 | 8405-38-001-3391 | 10054763 |
|   | 188-88-76 | 8405-38-001-3392 | 10054764 |

6.6.4. Õhuvägi (naiste tavavormi mantel)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Suurus** **(pikkus-rü-pü)** | **NSN-kood** | **Kaubakood** |
| Tavavormi mantel ÕV, N | 158-62-90 | 8410-38-000-4401 | 10010961 |
|   | 164-62-90 | 8410-38-000-4402 | 10010962 |
|   | 158-66-94 | 8410-38-000-4403 | 10010963 |
|   | 164-66-94 | 8410-38-000-4404 | 10010964 |
|   | 170-66-94 | 8410-38-000-4405 | 10010965 |
|   | 158-70-98 | 8410-38-000-4406 | 10010966 |
|   | 164-70-98 | 8410-38-000-4407 | 10010967 |
|   | 170-70-98 | 8410-38-000-4408 | 10010968 |
|   | 176-70-98 | 8410-38-000-4409 | 10010969 |
|   | 158-74-102 | 8410-38-000-4410 | 10010970 |
|   | 164-74-102 | 8410-38-000-4411 | 10010971 |
|   | 170-74-102 | 8410-38-000-4412 | 10010972 |
|   | 176-74-102 | 8410-38-000-4413 | 10010973 |
|   | 182-74-102 | 8410-38-000-4414 | 10010974 |
|   | 158-78-106 | 8410-38-000-4415 | 10010975 |
|   | 164-78-106 | 8410-38-000-4416 | 10010976 |
|   | 170-78-106 | 8410-38-000-4417 | 10010977 |
|   | 176-78-106 | 8410-38-000-4418 | 10010978 |
|   | 182-78-106 | 8410-38-000-4419 | 10010979 |
|   | 188-78-106 | 8410-38-000-4420 | 10010980 |
|   | 158-82-110 | 8410-38-000-4421 | 10010981 |
|   | 164-82-110 | 8410-38-000-4422 | 10010982 |
|   | 170-82-110 | 8410-38-000-4423 | 10010983 |
|   | 176-82-110 | 8410-38-000-4424 | 10010984 |
|   | 182-82-110 | 8410-38-000-4425 | 10010985 |
|   | 188-82-110 | 8410-38-000-4426 | 10010986 |
|   | 164-86-114 | 8410-38-000-4427 | 10010987 |
|   | 170-86-114 | 8410-38-000-4428 | 10010988 |
|   | 176-86-114 | 8410-38-000-4429 | 10010989 |
|   | 182-86-114 | 8410-38-000-4430 | 10010990 |
|   | 188-86-114 | 8410-38-000-4431 | 10010991 |
|   | 164-90-118 | 8410-38-000-4432 | 10010992 |
|   | 170-90-118 | 8410-38-000-4433 | 10010993 |
|   | 176-90-118 | 8410-38-000-4434 | 10010994 |
|   | 182-90-118 | 8410-38-000-4435 | 10010995 |
|   | 188-90-118 | 8410-38-000-4436 | 10010996 |
|   | 164-94-124 | 8410-38-000-4437 | 10010997 |
|   | 170-94-124 | 8410-38-000-4438 | 10010998 |
|   | 176-94-124 | 8410-38-000-4439 | 10010999 |
|   | 182-94-124 | 8410-38-000-4440 | 10011000 |
|   | 188-94-124 | 8410-38-000-4441 | 10011001 |

6.6.5. Merevägi (meeste tavavormi mantel)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Suurus** **(pikkus-rü-vü)** | **NSN-kood** | **Kaubakood** |
| Tavavormi mantel MeV | 158-88-76 | 8405-38-000-6901 | 10010824 |
|   | 158-92-80 | 8405-38-000-6902 | 10010825 |
|   | 158-96-84 | 8405-38-000-6903 | 10010826 |
|   | 164-88-76 | 8405-38-000-6904 | 10010827 |
|   | 164-92-80 | 8405-38-000-6905 | 10010828 |
|   | 164-96-84 | 8405-38-000-6906 | 10010829 |
|   | 164-100-88 | 8405-38-000-6907 | 10010830 |
|   | 164-104-92 | 8405-38-000-6908 | 10010831 |
|   | 164-108-96 | 8405-38-000-6909 | 10010832 |
|   | 164-112-100 | 8405-38-000-6910 | 10010833 |
|   | 170-88-76 | 8405-38-000-6911 | 10010834 |
|   | 170-92-80 | 8405-38-000-6912 | 10010835 |
|   | 170-96-84 | 8405-38-000-6913 | 10010836 |
|   | 170-100-88 | 8405-38-000-6914 | 10010837 |
|   | 170-104-92 | 8405-38-000-6915 | 10010838 |
|   | 170-108-97 | 8405-38-000-6916 | 10010839 |
|   | 170-112-102 | 8405-38-000-6917 | 10010840 |
|   | 170-116-107 | 8405-38-000-6918 | 10010841 |
|   | 170-120-112 | 8405-38-000-6919 | 10010842 |
|   | 170-124-117 | 8405-38-000-6920 | 10010843 |
|   | 176-88-76 | 8405-38-000-6921 | 10010844 |
|   | 176-92-80 | 8405-38-000-6922 | 10010845 |
|   | 176-96-84 | 8405-38-000-6923 | 10010846 |
|   | 176-100-88 | 8405-38-000-6924 | 10010847 |
|   | 176-104-92 | 8405-38-000-6925 | 10010848 |
|   | 176-108-97 | 8405-38-000-6926 | 10010849 |
|   | 176-112-102 | 8405-38-000-6927 | 10010850 |
|   | 176-116-107 | 8405-38-000-6928 | 10010851 |
|   | 176-120-112 | 8405-38-000-6929 | 10010852 |
|   | 176-124-117 | 8405-38-000-6930 | 10010853 |
|   | 182-88-76 | 8405-38-000-6931 | 10010854 |
|   | 182-92-80 | 8405-38-000-6932 | 10010855 |
|   | 182-96-84 | 8405-38-000-6933 | 10010856 |
|   | 182-100-88 | 8405-38-000-6934 | 10010857 |
|   | 182-104-92 | 8405-38-000-6935 | 10010858 |
|   | 182-108-97 | 8405-38-000-6936 | 10010859 |
|   | 182-112-102 | 8405-38-000-6937 | 10010860 |
|   | 182-116-107 | 8405-38-000-6938 | 10010861 |
|   | 182-120-112 | 8405-38-000-6939 | 10010862 |
|   | 182-124-117 | 8405-38-000-6940 | 10010863 |
|   | 188-92-80 | 8405-38-000-6941 | 10010864 |
|   | 188-96-84 | 8405-38-000-6942 | 10010865 |
|   | 188-100-88 | 8405-38-000-6943 | 10010866 |
|   | 188-104-92 | 8405-38-000-6944 | 10010867 |
|   | 188-108-97 | 8405-38-000-6945 | 10010868 |
|   | 188-112-102 | 8405-38-000-6946 | 10010869 |
|   | 188-116-107 | 8405-38-000-6947 | 10010870 |
|   | 188-120-112 | 8405-38-000-6948 | 10010871 |
|   | 188-124-117 | 8405-38-000-6949 | 10010872 |
|   | 194-100-88 | 8405-38-000-6950 | 10010873 |
|   | 194-104-92 | 8405-38-000-6951 | 10010874 |
|   | 194-108-96 | 8405-38-000-6952 | 10010875 |
|   | 194-112-102 | 8405-38-000-6953 | 10010876 |
|   | 194-116-107 | 8405-38-000-6954 | 10010877 |
|   | 194-120-112 | 8405-38-000-6955 | 10010878 |
|   | 194-124-117 | 8405-38-000-6956 | 10010879 |
|   | 200-116-107 | 8405-38-000-6957 | 10010880 |
|   | 200-120-112 | 8405-38-000-6958 | 10010881 |
|   | 200-124-117 | 8405-38-000-6959 | 10010882 |
|   | 200-100-88 | 8405-38-000-6960 | 10010883 |
|   | 200-104-92 | 8405-38-000-6961 | 10010884 |
|   | 200-108-96 | 8405-38-000-6962 | 10010885 |
|   | 200-112-100 | 8405-38-000-6963 | 10010886 |
|   | 182-64 | 8405-38-000-9391 | 10010893 |
|   | 188-66 | 8405-38-000-9392 | 10010894 |

6.6.6. Merevägi (naiste tavavormi mantel)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Suurus** **(pikkus-rü-pü)** | **NSN-kood** | **Kaubakood** |
| Tavavormi mantel MeV, N | 158-100-110 | 8410-38-001-3397 | 10046051 |
|   | 158-84-94 | 8410-38-001-3398 | 10046052 |
|   | 158-88-98 | 8410-38-001-3399 | 10046053 |
|   | 158-92-102 | 8410-38-001-3400 | 10046054 |
|   | 158-96-106 | 8410-38-001-3401 | 10046055 |
|   | 164-100-110 | 8410-38-001-3402 | 10046056 |
|   | 164-104-114 | 8410-38-001-3403 | 10046057 |
|   | 164-108-118 | 8410-38-001-3404 | 10046058 |
|   | 164-112-124 | 8410-38-001-3405 | 10046059 |
|   | 164-80-90 | 8410-38-001-3406 | 10046060 |
|   | 164-84-94 | 8410-38-001-3407 | 10046061 |
|   | 164-88-98 | 8410-38-001-3408 | 10046062 |
|   | 164-92-102 | 8410-38-001-3409 | 10046063 |
|   | 164-96-106 | 8410-38-001-3410 | 10046064 |
|   | 170-100-110 | 8410-38-001-3411 | 10046065 |
|   | 170-104-114 | 8410-38-001-3412 | 10046066 |
|   | 170-108-118 | 8410-38-001-3413 | 10046067 |
|   | 170-112-124 | 8410-38-001-3414 | 10046068 |
|   | 170-84-94 | 8410-38-001-3415 | 10046069 |
|   | 170-88-98 | 8410-38-001-3416 | 10046070 |
|   | 170-92-102 | 8410-38-001-3417 | 10046071 |
|   | 170-96-106 | 8410-38-001-3418 | 10046072 |
|   | 176-100-110 | 8410-38-001-3419 | 10046073 |
|   | 176-104-114 | 8410-38-001-3420 | 10046074 |
|   | 176-108-118 | 8410-38-001-3421 | 10046075 |
|   | 176-112-124 | 8410-38-001-3422 | 10046076 |
|   | 176-88-98 | 8410-38-001-3423 | 10046077 |
|   | 176-92-102 | 8410-38-001-3424 | 10046078 |
|   | 176-96-106 | 8410-38-001-3425 | 10046079 |
|   | 182-100-110 | 8410-38-001-3426 | 10046080 |
|   | 182-104-114 | 8410-38-001-3427 | 10046081 |
|   | 182-108-118 | 8410-38-001-3428 | 10046082 |
|   | 182-112-124 | 8410-38-001-3429 | 10046083 |
|   | 182-92-102 | 8410-38-001-3430 | 10046084 |
|   | 182-96-106 | 8410-38-001-3431 | 10046085 |
|   | 188-100-110 | 8410-38-001-3432 | 10046086 |
|   | 188-104-114 | 8410-38-001-3433 | 10046087 |
|   | 188-108-118 | 8410-38-001-3434 | 10046088 |
|   | 188-112-124 | 8410-38-001-3435 | 10046089 |
|   | 188-96-106 | 8410-38-001-3436 | 10046090 |

6.6.7. Orkester (meeste tavavormi mantel)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Suurus** **(pikkus-rü-vü)** | **NSN-kood** | **Kaubakood** |
| Tavavormi mantel Ork | 158-88-76 | 8405-38-000-8705 | 10011078 |
|   | 158-92-80 | 8405-38-000-8706 | 10011079 |
|   | 158-96-84 | 8405-38-000-8707 | 10011080 |
|   | 164-88-76 | 8405-38-000-8708 | 10011081 |
|   | 164-92-80 | 8405-38-000-8709 | 10011082 |
|   | 164-96-84 | 8405-38-000-8710 | 10011083 |
|   | 164-100-88 | 8405-38-000-8711 | 10011084 |
|   | 164-104-92 | 8405-38-000-8712 | 10011085 |
|   | 164-108-96 | 8405-38-000-8713 | 10011086 |
|   | 164-112-100 | 8405-38-000-8714 | 10011087 |
|   | 170-88-76 | 8405-38-000-8715 | 10011088 |
|   | 170-92-80 | 8405-38-000-8716 | 10011089 |
|   | 170-96-84 | 8405-38-000-8717 | 10011090 |
|   | 170-100-88 | 8405-38-000-8718 | 10011091 |
|   | 170-104-92 | 8405-38-000-8719 | 10011092 |
|   | 170-108-97 | 8405-38-000-8720 | 10011093 |
|   | 170-112-102 | 8405-38-000-8721 | 10011094 |
|   | 170-116-107 | 8405-38-000-8722 | 10011095 |
|   | 170-120-112 | 8405-38-000-8723 | 10011096 |
|   | 170-124-117 | 8405-38-000-8724 | 10011097 |
|   | 176-88-76 | 8405-38-000-8725 | 10011098 |
|   | 176-92-80 | 8405-38-000-8726 | 10011099 |
|   | 176-96-84 | 8405-38-000-8727 | 10011100 |
|   | 176-100-88 | 8405-38-000-8728 | 10011101 |
|   | 176-104-92 | 8405-38-000-8729 | 10011102 |
|   | 176-108-97 | 8405-38-000-8730 | 10011103 |
|   | 176-112-102 | 8405-38-000-8731 | 10011104 |
|   | 176-116-107 | 8405-38-000-8732 | 10011105 |
|   | 176-120-112 | 8405-38-000-8733 | 10011106 |
|   | 176-124-117 | 8405-38-000-8734 | 10011107 |
|   | 182-88-76 | 8405-38-000-8735 | 10011108 |
|   | 182-92-80 | 8405-38-000-8736 | 10011109 |
|   | 182-96-84 | 8405-38-000-8737 | 10011110 |
|   | 182-100-88 | 8405-38-000-8738 | 10011111 |
|   | 182-104-92 | 8405-38-000-8739 | 10011112 |
|   | 182-108-97 | 8405-38-000-8740 | 10011113 |
|   | 182-112-102 | 8405-38-000-8741 | 10011114 |
|   | 182-116-107 | 8405-38-000-8742 | 10011115 |
|   | 182-120-112 | 8405-38-000-8743 | 10011116 |
|   | 182-124-117 | 8405-38-000-8744 | 10011117 |
|   | 188-92-80 | 8405-38-000-8745 | 10011118 |
|   | 188-96-84 | 8405-38-000-8746 | 10011119 |
|   | 188-100-88 | 8405-38-000-8747 | 10011120 |
|   | 188-104-92 | 8405-38-000-8748 | 10011121 |
|   | 188-108-97 | 8405-38-000-8749 | 10011122 |
|   | 188-112-102 | 8405-38-000-8750 | 10011123 |
|   | 188-116-107 | 8405-38-000-8751 | 10011124 |
|   | 188-120-112 | 8405-38-000-8752 | 10011125 |
|   | 188-124-117 | 8405-38-000-8753 | 10011126 |
|   | 194-100-88 | 8405-38-000-8754 | 10011127 |
|   | 194-104-92 | 8405-38-000-8755 | 10011128 |
|   | 194-108-96 | 8405-38-000-8756 | 10011129 |
|   | 194-112-102 | 8405-38-000-8757 | 10011130 |
|   | 194-116-107 | 8405-38-000-8758 | 10011131 |
|   | 194-120-112 | 8405-38-000-8759 | 10011132 |
|   | 194-124-117 | 8405-38-000-8760 | 10011133 |
|   | 200-100-88 | 8405-38-000-8761 | 10011134 |
|   | 200-104-92 | 8405-38-000-8762 | 10011135 |
|   | 200-108-96 | 8405-38-000-8763 | 10011136 |
|   | 200-112-100 | 8405-38-000-8764 | 10011137 |
|   | 200-116-107 | 8405-38-000-8765 | 10011138 |
|   | 200-120-112 | 8405-38-000-8766 | 10011139 |
|   | 200-124-117 | 8405-38-000-8767 | 10011140 |

6.6.8. Orkester (naiste tavavormi mantel)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Suurus** **(pikkus-vü-pü)** | **NSN-kood** | **Kaubakood** |
| Tavavormi mantel Ork, N | 158-62-90 | 8410-38-000-8768 | 10011141 |
|   | 164-62-90 | 8410-38-000-8769 | 10011142 |
|   | 158-66-94 | 8410-38-000-8770 | 10011143 |
|   | 164-66-94 | 8410-38-000-8771 | 10011144 |
|   | 170-66-94 | 8410-38-000-8772 | 10011145 |
|   | 158-70-98 | 8410-38-000-8773 | 10011146 |
|   | 164-70-98 | 8410-38-000-8774 | 10011147 |
|   | 170-70-98 | 8410-38-000-8775 | 10011148 |
|   | 176-70-98 | 8410-38-000-8776 | 10011149 |
|   | 158-74-102 | 8410-38-000-8777 | 10011150 |
|   | 164-74-102 | 8410-38-000-8778 | 10011151 |
|   | 170-74-102 | 8410-38-000-8779 | 10011152 |
|   | 176-74-102 | 8410-38-000-8780 | 10011153 |
|   | 182-74-102 | 8410-38-000-8781 | 10011154 |
|   | 158-78-106 | 8410-38-000-8782 | 10011155 |
|   | 164-78-106 | 8410-38-000-8783 | 10011156 |
|   | 170-78-106 | 8410-38-000-8784 | 10011157 |
|   | 176-78-106 | 8410-38-000-8785 | 10011158 |
|   | 182-78-106 | 8410-38-000-8786 | 10011159 |
|   | 188-78-106 | 8410-38-000-8787 | 10011160 |
|   | 158-82-110 | 8410-38-000-8788 | 10011161 |
|   | 164-82-110 | 8410-38-000-8789 | 10011162 |
|   | 170-82-110 | 8410-38-000-8790 | 10011163 |
|   | 176-82-110 | 8410-38-000-8791 | 10011164 |
|   | 182-82-110 | 8410-38-000-8792 | 10011165 |
|   | 188-82-110 | 8410-38-000-8793 | 10011166 |
|   | 164-86-114 | 8410-38-000-8794 | 10011167 |
|   | 170-86-114 | 8410-38-000-8795 | 10011168 |
|   | 176-86-114 | 8410-38-000-8796 | 10011169 |
|   | 182-86-114 | 8410-38-000-8797 | 10011170 |
|   | 188-86-114 | 8410-38-000-8798 | 10011171 |
|   | 164-90-118 | 8410-38-000-8799 | 10011172 |
|   | 170-90-118 | 8410-38-000-8800 | 10011173 |
|   | 176-90-118 | 8410-38-000-8801 | 10011174 |
|   | 182-90-118 | 8410-38-000-8802 | 10011175 |
|   | 188-90-118 | 8410-38-000-8803 | 10011176 |
|   | 164-94-124 | 8410-38-000-8804 | 10011177 |
|   | 170-94-124 | 8410-38-000-8805 | 10011178 |
|   | 176-94-124 | 8410-38-000-8806 | 10011179 |
|   | 182-94-124 | 8410-38-000-8807 | 10011180 |
|   | 188-94-124 | 8410-38-000-8808 | 10011181 |

* 1. Markeeringu näidis etiketil:

