**TEHNILINE KIRJELDUS**

**ÕHTUVORMI KIKILIPS**

1. NÕUDED TOOTELE
	1. Toote kirjeldus

Kikilips on klassikaline, musta värvi.

* 1. Üldnõuded
* Toode vastab tehnilises kirjelduses ette antud nõuetele.
* Tootjapoolsel kvaliteedi tagamisel järgitakse ISO 9000 seeria standardeid.
* Tootja peab kindlustama, et kõik tema poolt kasutatavad materjalid on kooskõlas

käesoleva kirjelduse punktis 2 esitatud nõuetega

* Hooldustingimused edastab tootja.
	1. Juurdelõikus
* Lõime suund ühtib materjalil ja lekaalil.
* Õmblemist lihtsustavad märgid ei ole kahjustanud mingil moel toote korrektsust ja väljanägemist ei paremalt ega pahemalt poolt.
	1. Õmblemine
* Paarisdetailid tootel on sümmeetrilised ja paiknevad keskjoonest ühel kaugusel ning kõrgusel.
* Kõik õmblused on õmmeldud õige niidi pingega, pistete põimumine toimub süstikpistel materjalide kihtide vahel.
* Kõik õmblused on mõlemast otsast edasi-tagasi kinnitatud, kinnitus asub täpselt õmblusjoonel.
* Jätkukohad õmblustes on märkamatud.
* Materjal ei ole purunenud nõelatorke kohtades.
* Kõik ühendusõmblused on õmmeldud paralleelselt detaili lõikeservaga.
	1. Viimistlus
* Toode on puhastatud lahtistest niidiotstest.
* Tootel ei ole kuum-niiske töötlemise jälgi.
1. MATERJALID

Toote valmistamiseks vajalikud materjalid vastavad tehnilises kirjelduses kehtestatud nõuetele või on nendega samaväärsed.

Tehnilises kirjelduses toodud värvus on esitatud „Pantone FASHION HOME + INTERIORS“ 2013. aasta värvikaardi järgi.

* 1. Põhimaterjal

Tellija kasutab lepinguperioodi kestusel maksimaalselt ära kanga laovaru. Pakkuja peab mõistliku etteteatamisaja jooksul valmis olema tarnima põhimaterjali kangast tellimuste täitmiseks.

Koostis 100% PES (lipsusiid)

Sidus soovitavalt toimne 2/1

Värvus must-19-4205 TPX PHANTOM

Kangas pakkuja poolt

2.2. Abimaterjal

2.2.1. Õmblusniit

 Koostis PES või PA

 Värvus samas toonis põhimaterjaliga

Kokkutõmbuvus 150 ºC juures 0–1%

Elastsus 16–23%

 Joontihedus soovitavalt 125 x 2 dtex

1. TOOTE MARKEERIMINE

Toode peab olema markeeritud alljärgnevalt:

Toode on läbipaistvas kilepakendis. Kilepakendile on kinnitatud etikett-kleebis. Etiketi värvus on valge ning teksti värvus must.

Etiketil on markeering alljärgnevas järjestuses:

- nimetus;

- lepingu osapool;

- lepingu number;

- valmistamise aeg (kuu ja aasta);

- hooldusmärgid;

- NSN-kood;

- NSN-kood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 7001);

- kaubakood;

- kaubakood GS1-128 vöötkoodi formaadis (AI 91).

1. PAKENDAMINE

Toode on enne kilepakendisse pakendamist korralikult kuivatatud peale kuum-niisket töötlust.

Tooted on läbipaistvas kilepakendis.

1. TELLIMISE PROTSEDUUR

Teenust osutatakse ainult kehtivate individuaalõmblemise lubade alusel.

Ettevõtet (täitjat) ja taotlejat informeeritakse loa olemasolust.

1. LISAD:
	1. Õhtuvormi kikilips



* 1. Koodid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **NSN-kood** | **Kaubakood** |
| Kikilips must | 8440-38-001-3600  | 10009803 |

* 1. Markeeringu näidis pakendi etiketil:

 