## Põhimaterjalide spetsifikatsioon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nimetus** | **Mark / Tähis** | **Kokku** | **Ühik** | **Märkused** |
| Puitpost | 10m, klass 3, tanalith | 1 | tk |  |
| Puitpost | 11m, klass 2, tanalith | 1 | tk |  |
| Mastimüts |  | 1 | tk |  |
| Liigendklamber mastitoele | SH167.30 | 1 | tk |  |
| Ankruklamber (AMKA 3x70+95) | SO4.95 | 4 | tk |  |
| Masti läbistav konks | SOT15.9 | 2 | tk |  |
| Õhuliini masti/liitumiskilbi maanduskomplekt | maandusjuht Cu25 või RD10 – 15m, maandusvarras – 2x2x1.5m, maandusklamber – 2tk, maandusjuhi märkelint – 5m | 2 | kompl |  |
| Hargnemisklemm (AMKA - AXPK) | SL4.25+SP15 | 4 | kompl |  |
| Kantava maanduse klemmid | PMCC | 3 | tk |  |
| Hoiatusmärk |  | 1 | tk |  |
| Maakaabel | AXPK 4G240 | 210 | m |  |
| Otsamuhvid maakaablile | AXPK 4G240 | 2 | tk |  |
| Kaablite üles- ja allaviigu distantskinnitused | Madalpingele maakaablile | 1 | kompl |  |
| Jadavinnak koos sularitega alajaama | 160A sularid / 400A jadavinnak | 1 | kompl |  |
| Kaablikaitserenn mastile | Madalpinge maakaablile 4x240 | 1 | kompl |  |
| Maanduse kaitserenn mastile/seinale |  | 1 | tk |  |
| 1-kohaline liitumiskilp mastile | In=100A, komplekteerida vastavalt elektriskeemile | 1 | kompl |  |
| Kilbi võti | metallist | 1 | tk | anda üle liitujale |
| Tähistused | vastavalt standardile | 1 | obj | liitumiskilbi tähistused (seest, väljast) |
| Kaablikaitsetoru | PVC D110mm 1250N | 55 | m |  |
| Kaablikaitsetoru | PVC D110mm 750N | 30 | m |  |
| Kaablikaitsetoru | PVC D110mm 450N | 120 | m |  |
|  |  |  |  |  |

***Kaevetööde ja katte taastuse materjalid arvutada vastavalt kaevetööde mahtudele.***