Lisa 1

Tehniline kirjeldus 				

1.	Hanke objekti iseloomustus: tööruumides radooni mõõtmine
2.	Tellija: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
3.	Objekt nr 1: 37FIA01, Kaitseväe keskpolügoon, Tõreska küla, Kuusalu vald, Harjumaa.
Ruumide suurused: 12,9 m2; 14,7 m2; 36 m2; 27,3 m2; 14,8 m2; 34,5 m2; 24,0 m2; 17,5 m2; 20,0 m2; 50,0 m2; 17,5 m2; 18,0 m2; 17,5 m2; 9,0 m2; 12,6 m2.
4.	Objekt nr 2: 37FIE01, Kaitseväe keskpolügoon, Tõreska küla, Kuusalu vald, Harjumaa.
Ruumide suurused: 156,1 m2; 44,2 m2; 35,3 m2.
5.	Objekt nr 3: 44ASA01, Sirgala harjutusvälja teeninduslinnak, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.
Ruumide suurused: 16,8 m2; 16,1 m2; 15,9 m2.
6.	Üldnõuded ja informatsioon
•	Mõõtmiste teostamine läbi viia kahekümne ühes tööruumis.
•	Pikaajaline mõõtmine (minimaalselt 2 kuud) algusega hankelepingu jõustumisest.
•	Mõõtmise lõpus edastada mõõtmiste aruanne.
7.	Objektidega on võimalus eelnevalt tutvuda leppides kokku kontaktisikutega:
•	Kontaktisik Kaitseväe keskpolügooni teeninduslinnakus on Rauno Välk, 5343 4111, rauno.valk@rkik.ee.
•	Kontaktisik Sirgala teeninduslinnakus on Mihhail Kotkas, 5343 0173, mihhail.kotkas@rkik.ee.