**Lisa 1** – Planeeritava slipi laienduse kirjeldus ja joonis

**Slipi laiendusel planeeritud tegevused ja joonis**

* Slipi laiendamiseks eemaldatakse kaldakindlustuseks paigaldatud kivid ning nihutatakse uute betoonpindade kõrvale
* Kivid laotatakse laiali analoogselt olemasoleva olukorraga, kivide vahed täidetakse pinnasega
* Slipi betoonist laiendid teostatakse „lehviku kujuliselt“ vastavalt lisatud pildile (piirjooned märgitud punase joonega)
* Betooni tugevus peab  vastama kandevõimele > 8 t (suurima hõljuki raskus)

