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	TINGIMUSED:
1. [bookmark: _Hlk60749346]Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhenditest „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009 ning „Metsamaterjali ladustamise ja teelt laadimise juhend“ KT_014_J4
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema   valmistatud 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Kui liiklusmärk paigaldatakse kauemaks kui 30 päevaks siis peab selle paigaldama vastavalt alalistele märkidele esitatud nõuetele.
5. Ladustamiskohta tähistavad liikluskorraldusvahendid paigaldada ladustamise alustamisel ja eemaldada pärast materjalivirna eemaldamist ning teemaa korrastamist.
6. [bookmark: _Hlk60749421]Tööst teavitaval liiklusmärgil 595c peab olema antud objektiga tegeleva tööde juhi telefoninumber
7. Virnastamistöö teha metsapoolsest küljest. 
8. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
9. Tagada tööde tegemise alal tee katte puhtus.
10. Puiduvirna kaugus teepeenra välisäärest vähemalt 4 meetrit. Ladustatud materjali virn tähistada kogu pikkuses märkidega 686, märkide samm ≤ 50 m
11. Puiduvirn ei tohi varjata teel olevaid liiklusmärke

	

	
	Tüüpjoonis
	Metsamaterjali ladustamine kattega tee äärde – kiirus 70-90 km/h
	Joonis 5-1

	
	Töö nimetus
	Metsamaterjali ladustamine riigitee teemaal
	Töö tegemise aeg
	
20.07.2026  – 20.09.2026

	
	Tööde asukoht
	Tee nr
	13127
	Tee nimi
	Sonda-Oandu tee
	Km
	11,5-11,7

	
	
	Muu info
	Töökoht teest vasakul

	
	Tööde tegija
	Riigi Metsamajandamise Keskus, Mõisa 3, Sagadi Küla, Haljala Vald, e-post aavo.toming@rmk.ee 

	
	Liikluskorralduse eest vastutaja
	Nimi
	Aavo Toming
	Tel. nr
	5213573
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	[bookmark: _Hlk60749328]
12. Teel ja teemaal töid tegeval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon
13. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid
14. Kiirust piirata ja teed kitsendada on lubatud ainult laadimistöö ajal. Kui veok sõidab ära siis piirang eemaldada.
15. Pimedal ajal tehtava laadimistöö korral on hoiatustõkke kasutamine kohustuslik
16. Laadimistöö ajal peab töötava laadimismasina ohutusruumi kõrvale jääva tee katte laius olema vähemalt 3,5 meetrit 
17. Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud
massipiirangust ning veokite sõidu keelust.
18. Töötamisel elektripaigaldise kaitsevööndis juhinduda elektriohutuse nõuetest
19. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust  e-post tmc@transpordiamet.ee  või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas,  millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.  

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba

Liikluskorralduse joonis peab olema koos tööloaga tööde tegemise ajal objektil.

	

	
	Tüüpjoonis
	Metsamaterjali laadimistööd – kiirus 90 km/h
	Joonis 6-1

	
	Töö nimetus
	Metsamaterjali laadimine riigiteel
	Töö tegemise aeg
	20.07.2026  – 20.09.2026

	
	Tööde asukoht
	Tee nr
	13127
	Tee nimi
	Sonda-Oandu tee
	Km
	11,5-11,7

	
	
	Muu info
	Töökoht teest vasakul

	
	Tööde tegija
	Riigi Metsamajandamise Keskus, Mõisa 3, Sagadi Küla, Haljala Vald, e-post aare.erik@rmk.ee

	
	Liikluskorralduse eest vastutaja
	Nimi
	Aare Erik
	Tel. nr
	5174194



Laoplatsi asukoht
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Kuiladustamise [Gigu pikkus
on suurem kui 60 meetit
siis paigaldada margid 686
‘sammuga 50 meetit kogu
I5igu pikiuses

Kui igu pikus on
o 300m.






