RBH4 veoteed

Kõrvalmaanteede kasutamisel fikseerib töövõtja teekatte tasasuse näitaja, IRI (mm/m),esimesel võimalusel.

Veoteed on üles filmitud.

1. Laoplats Soo tee

Marsruut Tref Nord Tammemäe IV - Soo tee

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **jrk** | **Tee nr.** | **Omand** | **Tee liik** | **Tee nimi** | **Kasutusviis** | **KM** | **Kate** |
| **1** |  | TREF | karjääri tee |  |  | 1,5 | Kruuskate |
| 2 | 11 | Riigitee | Põhimaantee | Tallinna ringtee | Avalik | 2,1 | püsikate |
| 3 | 11340 | Riigitee | Kõrvalmaantee | Tallinna-Saku tee | Avalik | 3,7 | püsikate |
| 4 | 11342 | Riigitee | Kõrval mnt | Saku-Tõdva | Avalik | 1,4 | püsikate |
| 5 | 7180280 | Saku vald | Täitmata | Soo tee | Avalik | 0,25 | pindamine |
| 5 | 7180280 | Saku vald | Täitmata | Soo tee | Avalik | 1,75 | Kruuskate |
|  |  |  |  |  | Veomaa kokku | 10,7 |  |

Veotee kaart



1. Veetava materjali kogused

|  |  |
| --- | --- |
| **Kogused** | **maht [m3]** |
| Üleujutatavad alad |  123 155  |
| Niisked ja tavaalad |  136 209  |
| Külmakaitse kiht |  28 818  |
| Vahekiht |  10 329  |
| Ballastialune |  9 303  |
| **KOKKU** |  **307 814**  |

1. Marsruut Soo tee- Tref Nord Tammemäe IV

Tühisõit karjääri tagasi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7180280 | Saku vald | Täitmata | Soo tee | Avalik | 0,8 | Pindamine |
| 2 | 7180281 | Saku vald | Kohalik | Hao tee | Avalik | 2,2 | Kruuskate |
| 3 | 15 | Riigitee | Tugimaantee | Tallinna-Rapla-Türi tee | Avalik | 4,6 | püsikate |
| 4 | 11 | Riigitee | Põhimaantee | Tallinna ringtee | Avalik | 3,9 | püsikate |
| 5 |   | TREF | karjääri tee |   |   | 1,5 | Kruuskate |
|  |  |  |  | Veomaa kokku | 13 |  |

Veotee kaart karjääri tagasi

