**“ Kaitseliidu PVC hallide kaubariiulite soetamine“**

Käesolevaga palub Kaitseliit Teilt hinnapakkumust kaubariiulite hankimiseks ja paigaldamiseks viiele erinevale Kaitseliidu objektile.

Plangu 4, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harjumaa

Vaja on paigaldada 6 pikemat riiulit, millel igaühel on 5 riiulivahet (3,6m + 3,6m + 2,7m + 2,7m + 2,7m).

Pikema riiuli kogupikkuseks on siis 15,3m + külgraamide laius.

Külgraami kõrguseks on minimaalselt 3450mm. Juhul kui kõrgemal raamil on soodsam hind, on lubatud ka neid pakkuda.

Ladustamine on planeeritud kolmes kihis, millest esimene asub põrandal ja kaks kandetaladel (ehk igas riiulivahes on kokku 4 kandetala).

Külgraami kandevõime on minimaalselt 12t.

Tala L=3600 mm kandevõime peab olema vähemalt 4x750 kg.

Tala L=2700 mm kandevõime peab olema vähemalt 3x1000 kg.

Külgraamid kinnitatakse betoonpõrandasse paksusega (150 mm).

Taladele lisatakse stopperid.

Trapi tee 1a, Männiku küla, Saku vald, Harjumaa (Männiku lasketiir)

Vaja on paigaldada 6 pikemat riiulit, millel igaühel on 4 riiulivahet (3,6m + 3,6m + 2,7m + 2,7m).

Pikema riiuli kogupikkuseks on siis 12,6m + külgraamide laius.

Külgraami kõrguseks on minimaalselt 3450mm. Juhul kui kõrgemal raamil on soodsam hind, on lubatud ka neid pakkuda.

Ladustamine on planeeritud kolmes kihis, millest esimene asub põrandal ja kaks kandetaladel (ehk igas riiulivahes on kokku 4 kandetala).

Külgraami kandevõime on minimaalselt 12t.

Tala L=3600 mm kandevõime peab olema vähemalt 4x750 kg.

Tala L=2700 mm kandevõime peab olema vähemalt 3x1000 kg.

Külgraamid kinnitatakse betoonpõrandasse paksusega (150 mm).

Taladele lisatakse stopperid.

Stardiraja 14, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond

Vaja on paigaldada 6 pikemat riiulit, millel igaühel on  riiulivahet (3,6m + 3,6m + 2,7m + 2,7m).

Pikema riiuli kogupikkuseks on siis 12,6m + külgraamide laius.

Külgraami kõrguseks on minimaalselt 3450mm. Juhul kui kõrgemal raamil on soodsam hind, on lubatud ka neid pakkuda.

Ladustamine on planeeritud kolmes kihis, millest esimene asub põrandal ja kaks kandetaladel (ehk igas riiulivahes on kokku 4 kandetala).

Külgraami kandevõime on minimaalselt 12t.

Tala L=3600 mm kandevõime peab olema vähemalt 4x750 kg.

Tala L=2700 mm kandevõime peab olema vähemalt 3x1000 kg.

Külgraamid kinnitatakse betoonpõrandasse paksusega (150 mm).

Taladele lisatakse stopperid.

Kalevi põik 5, Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond

Vaja on paigaldada 6 pikemat riiulit, millel igaühel on 4 riiulivahet (3,6m + 3,6m + 2,7m + 2,7m).

Pika riiuli kogupikkuseks on siis 12,6m + külgraamide laius.

Külgraami kõrguseks on minimaalselt 3450mm. Juhul kui kõrgemal raamil on soodsam hind, on lubatud ka neid pakkuda.

Ladustamine on planeeritud kolmes kihis, millest esimene asub põrandal ja kaks kandetaladel (ehk igas riiulivahes on kokku 4 kandetala).

Külgraami kandevõime on minimaalselt 12t.

Tala L=3600 mm kandevõime peab olema vähemalt 4x750 kg.

Tala L=2700 mm kandevõime peab olema vähemalt 3x1000 kg.

Külgraamid kinnitatakse betoonpõrandasse paksusega (150 mm).

Taladele lisatakse stopperid.

Loode 35, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Vaja on paigaldada 1 pikem riiul, millel on 3 riiulivahet (2,7m + 2,7m + 2,7m).

Pika riiuli kogupikkuseks on siis 8,1m + külgraamide laius.

Külgraami kõrguseks on minimaalselt 3450mm. Juhul kui kõrgemal raamil on soodsam hind, on lubatud ka neid pakkuda.

Ladustamine on planeeritud neljas kihis, millest esimene asub põrandal ja kolm kandetaladel (ehk igas riiulivahes on kokku 6 kandetala).

Külgraami kandevõime on minimaalselt 12t.

Tala L=3600 mm kandevõime peab olema vähemalt 4x750 kg.

Tala L=2700 mm kandevõime peab olema vähemalt 3x1000 kg.

Külgraamid kinnitatakse betoonpõrandasse paksusega (150 mm).

Taladele lisatakse stopperid.

**Ehk siis palume hinnapakkumust järgmises mahus:**

Külgraam 3450x1050                    kogus **130 tk** (Plangu 36 tk, Trapi 30 tk, Stardiraja 30 tk, Kalevi põik

30 tk, Loode 4 tk)

Tala L=3600 mm 4x750 kg           kogus **192 tk**     (Plangu 48 tk, Trapi 48 tk, Stardiraja 48 tk, Kalevi põik

48 tk, Loode 0 tk)

Tala L=2700 mm 3x1000 kg         kogus **234 tk**     (Plangu 72 tk, Trapi 48 tk, Stardiraja 48 tk, Kalevi põik

48 tk, Loode 18 tk)

Talastopper                                    kogus **852 tk**     (Plangu 240 tk, Trapi 192 tk, Stardiraja 192 tk, Kalevi

põik 192 tk, Loode 36 tk)

Transport objektidele                            (Plangu 4, Trapi tee 1a, Stardiraja 14, Kalevi põik 5, Loode tn 35)

Riiulite paigaldus                                    (Plangu 4, Trapi tee 1a, Stardiraja 14, Kalevi põik 5, Loode tn 35)

Hinnapakkumuse esitaja peab arvestama, et enne objektidele ehitustööde teostamiseks tulemist on vajalik esitada töötajate nimekiri ning kooskõlastada nende isikute objektil töötamine. Vastav info edastatakse hanke tehniliste küsimuste kontaktisikule (Kaitseliidu peastaabi kinnisvaraosakonna planeerimise ja arendamise jaoskonna spetsialist Egert Virro, tel. +372 53 404 930, e-post: [egert.virro@kaitseliit.ee](mailto:egert.virro@kaitseliit.ee)).