PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **EGT0014 (Põltsamaa 2 (Sulustvere))** |
| Asukoht | Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pauastvere küla, Põltsamaa metskond 25, KÜ 61605:001:0930 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | *6506952,21* |
| y | *619202,56* |
| z | *66,85* |
| Puurtööde algus | *16.09.2021* | Puurtööde lõpp | *27.09.2021* |
| Puuragregaat | *MI8* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | *90,6* |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *144* | *0* | *1,4* | *139,7* | *127,1* | *-0,3* | *13,4* |
| *123* | *1,4* | *90,6* | *113,0* | *103,0* | *-0,2* | *24,3* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *5,6* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud |  |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *90,6* | *4,0* | *killustik* | *Manteltorud on osaliselt (ülemised 10 m) maa seest välja võetud.* |
| *4,0* | *1,8* | *savigraanulid* |
| *1,8* | *0* | *killustik* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastatud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *09.12.2021* |
| Märkused | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | *10.12.2021* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Avo Jürissaar |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | Jõgevamaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |