PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööde 2. etapp üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Kallavere kihistu uuringuruumis Virumaal |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/509155 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **PH011A (Andja I)** |
| Asukoht | *Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Andja küla, Aru-Kirde paekarjäär, KÜ 77002:001:0273* |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | *6593650,57* |
| y | *641811,20* |
| z | *45,75* |
| Puurtööde algus | *29.10.2020* | Puurtööde lõpp | *02.11.2020* |
| Puuragregaat | *MI8* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | *24,7* |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *123* | *0* | *3,0* | *139,7* | *127,1* | *0* | *3,0* |
| *123* | *3,0* | *24,7* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *1,20* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud | *Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine* |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *24,7* | *20,5* | *killustik* | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *20,5* | *13,5* | *savigraanulid* |
| *13,5* | *0,0* | *killustik* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *09.11.2020* |
| Märkused  | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | *10.11.2020* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Mai Lind |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | Maa-amet |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |