****

### Hinnapakkumine

### 

## Käesolevaga pakub Baltic Industrial OÜ diiselgeneraatorit C17 D5QS:

1. Võimsus: 17 KVA / 13KW

Tehniline spetsifikatsioon:

Statsionaarne generator paikneb alusraamil vibratsiooni vähendavatel kummipatjadel. Heitgaasid juhitakse summutist välja.

Mootor Cummins X2,5G2

Silindrite arv 3

Pöörelmisagedus 1500 p/min

(50hz)

Vesijahutus

Kütusepaak 55 l

Kütusekulu 4,3 l/h


Õlimaht 7,3 l

Aku 100 Ah

Generaator

Väljundpinge 400/230V

Sagedus 50Hz



Pikkus 1960 mm

Laius 820 mm

Kõrgus 1285 mm

Kaal 741 kg

Kontrollpaneelil olevad mõõteriistad:

Voltmeeter

Ampermeeter

Sagedusmõõtja

Töötundide arvesti

Kütusenäidik

Jahutusvedeliku näidik

Aku voltmeter

Kontrollpaneelil süttivad alarmtuled järgmiste vigade korral:

Akulaadija viga

Madal õlirõhk

Kõrge mootori temperatuur

Madal kütuse tase

Hädaseiskamisnupu vajutamine

Jahutusvedeliku tase radiaatoris

Ülekoormus

Mootori mitte käivitumine

Juhtimisseadmed:

Generaator on varustatud mootoriplokisoojendusega ja akulaadijaga, mis laeb akut ootereziimil põhivõrgust.

Manuaalne lüliti.

Kaugjuhtimise võimalus

Kaitseseadmed

Hädaseiskamisnupp

Automaatlüliti

Väljundpesad 2 x 230VAC; 1 x 400VAC

1. Paigaldustööd.

Generaatori kohale toimetamine ja maha tõstmine

Proovikäivitamine

Kasutaja koolitamine

1. Maksumus

Generaator C17 D5QS; transport; koolitus

9900.-€

Hindadele lisandub käibemaks.

Generaatorile pakume garantiid hoolduslepingu alusel 3 aastat või 400 töötundi

Lugupidamisega

Ivar Lilander

Projektijuht

+372 50 66 262