**RMK Lepalaane koosoleku protokoll**

Lepalaane

Asukoht: Rapla RMK kontor.

16.01.2023 algus kell 10.00 lõpp kell 12.50

**Osalejad:**

Aivar Laud (RMK)

Sven Soomets (RMK)

Jüri Koort (RMK)

Kaupo Kaasik (RKIK)

Mihkel Elmaste (AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi)

**Otsustati:**

**Üldiselt**

Mahasõidukohad eramaadele kooskõlastada eraomanikega.

Möödasõidu asukohad Latisilla ja Rämmi teedel esitab Kaupo Kaasik projekteerijale.

Ülejäänud tööd teostada vastavalt esialgsele projektplaanile, mille kohta pole märkusi esitatud.

**Latisilla tee**

Esialgsel projektplaanil Pk 17+00 ja pk 18+00 vahele jääv mahasõidukoht M1 rajada pöörderaadiusega 15m.

Murumäe kinnistule rajada mahasõidukohad kas kinnistu põhja või lõuna piirile. Kinnistu keskele mahasõidukohti mitte rajada.

**Rämmi tee**

Esialgsel projektpaanil esitatud mahasõidukoht pk 6+00 juures jääb ära.

Esialgsel projektplaanil Pk 8+00 juures esitatud mahasõidukoht eramaale projekteerida täisnurga all ja paigaldada Rämmi teele sõites mahasõidukohale „anna teed“ märk.

Kodumetsa kinnistul rajada mahasõidukoht teest põhja.

**Vanaõue tee**

Teelaiendusi ei projekteerita.

Vanaõue tee algusesse paigaldada „tupiku“ märk.

Vanaõue teelt Rämmi teele paigaldada Vanaõue teele „anna teed“ märk.

**Laiaaugu tee**

Projekteerida vastavalt esialgsele projektplaanile.

**Maaparandusehitis EH1**

Rajada Pennu ojale settebassein.

Esialgsel projektplaanil Pennu ojale projekteeritud truup vahemikus pk 7+00 ja 7+52 ära jätta.

Esialgsel projektplaanil 105 kraavile (106 muldel) projekteeritud truup ära jätta.

Rajada uus kraav ühendamaks kraave 112 ja 113. Eramaal olevat 112 ja 113 kraavi ei rekonstrueerita.

Esialgsel projektplaanil projekteeritud truup kraavil 115-1 vahetult enne Pennu oja ära jätta.

Kraavi 116 ei rekonstrueerita.

Truup T17 hooldatakse (puhastatakse settest).

Esialgsel projektplaanil kraavile 128 projekteeritud truup ära jätta.

Kraavid 142 ja 139 ühendada. Eramaal 142 kraavi ei rekonstrueerita.

Kraavi 143 ei rekonstrueerita.

Kraave 159 ja 160 ei rekonstrueerita.

Kraavi 166 ei rekonstrueerita.

Esialgsel projektplaanile projekteeritud truup kraavil 161 (162 muldel) ära jätta.

Esialgsel projektplaanile projekteeritud truup kraavil 170 ära jätta.

Esialgsel projektplaanile projekteeritud truubid kraavidel 181 ja 185 ära jätta.

**Protokolli lisad:**

Lisa 1 – Lepalaane esialgne projektplaan leht 1

Lisa 2 – Lepalaane esialgne projektplaan leht 2

Lisa 3 – Lepalaane esialgne projektplaan leht 3

Protokollis: Mihkel Elmaste, AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi

16.01.2023

/Allkirjastatud digitaalselt/