
PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

	Projekt
	Fosforiidi tehnoloogilise proovi kogumine

	Uuringuloa nr 
ja selle valdaja
	Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/521950

	
	Eesti Geoloogiateenistus

	Töövõtja
	OÜ Inseneribüroo STEIGER



	PUURAUGU NR
	EGT0034

	Asukoht
	Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Andja küla, Aru-Lõuna paekarjäär; KÜ 77002:001:0037

	Puuraugu koordinaadid
ja abs kõrgus (m)
	x
	6593024,89

	
	y
	640550,57

	
	z
	44,58

	Puurtööde algus
	01.10.2024
	Puurtööde lõpp
	02.10.2024

	Puuragregaat
	MI8

	Puuraugu lõppsügavus (m)
	27,55

	Puurimine
	Puur. diam. (mm)
	Alates (m)
	Kuni (m)
	Manteldus
	Diam. (mm)
	Alates (m)
	Kuni (m)

	
	
	
	
	
	välimine
	sisemine
	
	

	
	123
	0
	27,55
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Veetase maapinnast (m)
	1,9

	Puurimise meetod
	wire-line tripple barrel süsteemiga pöördpuurimine

	Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes
	90°
	Plaanitud suund
	—

	Teostatud uuringud
	Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine




	Pa likvideerimine

	Alates (m)
	Kuni (m)
	Täitmisviis
	Kommentaar

	27,55
	20,0
	killustik
	Manteltorud on maa seest välja võetud.

	20,0
	10,0
	savigraanulid
	

	10,0
	0,4
	killustik
	

	0,4
	0
	betoon
	

	
	
	
	

	Tööplatsi taastamine
	Tööplats on korrastatud.

	Puuraugu likvideerimise kuupäev
	02.10.2024

	Märkused
	Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.

	Akti koostamise kuupäev
	03.10.2024








	Tellija:
	Puurija / likvideerija:
	Maavaldaja:

	Tiit Kaasik
	Maksym Telbish
	Mai Lind

	Eesti Geoloogiateenistus
	OÜ Inseneribüroo STEIGER 
	Maa-amet

	/digiallkiri/
	/digiallkiri/
	/digiallkiri/



