**PAKUTAVA SÕIDUKI ÜLDANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mark:** |  |
| **Mudel:** |  |
| **Kaubanduslik nimetus ja/või varustuse pakett:** |  |
| **Sõiduki maksumus (eurodes, ilma käibemaksuta):** | xx xxx eurot |
| **Hankijale üleandmise aeg:** | 2 sõidukit – hiljemalt 1 kuu peale lepingu sõlmimist |

**HANGITAVA SÕIDUKI TEHNILISED TINGIMUSED**

| **Nr** | **Hankija poolt kehtestatud tingimuse kirjeldus** | **Hangitava sõiduki andmed** | **Pakutava sõiduki andmed** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **ÜLDTINGIMUSED** | | | |
| **1.1** | Käesolevas dokumendis kirjeldatud tehnilised näitajad ja tingimused on miinimumnõuded, millede täitmise peab pakkuja tagama. Kui pakkuja pakub miinimumnõuetest paremaid näitajaid, siis peab ta selle fikseerima oma pakkumuses. | Jah |  |
| **1.2** | Sõidukil peab olema Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ kohane EÜ tüübikinnitus. | Jah |  |
| **1.3** | Sõiduk ja selle lisavarustus peavad vastama Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele, k.a majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määrusele nr. 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“. | Jah |  |
| **1.4** | Sõiduk ja kõik selle osad peavad töötama häireteta välistemperatuuride vahemikus -30° C kuni +35° C. | Jah |  |
| **1.5** | Täitja registreerib sõiduki Transpordiametis alarmsõidukina. | Jah |  |
| 1. **ÜLDNÕUDED** | | | |
| **2.1** | Ehitusaasta – 2019 või uuem | Jah |  |
| **2.2** | Sõiduki läbisõit kuni 165 000km | Jah |  |
| **2.3** | Sõiduki täielik hooldusajalugu sõidukitootja esinduses | Jah |  |
| **2.4** | Kere värv - valge | Jah |  |
| 1. **TEHNILISED PARAMEETRID** | | | |
| **3.1** | Sõiduki kategooria – N1 | Jah |  |
| **3.2** | Kere nimetus – kaubik | Jah |  |
| **3.3** | Uste arv vähemalt – 4 | Jah |  |
| **3.4** | Istekohtade arv – 5 | Jah |  |
| **3.5** | Kütuse liik – bensiin | Jah |  |
| **3.6** | Mootori võimsus vähemalt 80 kw | Jah |  |
| **3.7** | Minimaalne teljevahe 2700 mm | Jah |  |
| **3.8** | Minimaalne kõrgus 1800 mm | Jah |  |
| 1. **KESKKONNAMÕJU** | | | |
| **4.1** | Sõiduki käitamisel tekkivate lämmastikoksiidide (NOx) ning muude mittemetaansete süsivesinike ja tahkete osakeste heitkogused peavad vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr 715/2007 kinnitatud piirnormile EURO 6 | Jah |  |
| 1. **TURVA- JA OHUTUSVARUSTUS** | | | |
| **5.1** | Turvapadi juhile ja kaasreisijale | Jah |  |
| **5.2** | Külgmised turvapadjad ja/või kardinad juhi- ja reisijate ruumis | Jah |  |
| **5.3** | Vargusvastane alarmseade (sõiduki tootja) | Jah |  |
| **5.4** | Integreeritud käed vaba mobiiltelefoni (handsfree) kasutamise lahendus, mille heli on auto kõlaritest | Jah |  |
| **5.5** | Nõuetekohane meditsiinilise esmaabi komplekt kinnitatuna | Jah |  |
| **5.6** | Nõuetekohane tulekustuti kaubaruumis kinnitatuna | Jah |  |
| **5.6.1** | Minimaalse tulekustutusaine massiga 2 kg | Jah |  |
| **5.7** | Ohukolmnurk, tõkiskingad kinnitatuna | Jah |  |
| 1. **FUNKTSIONAALSUS JA LISAVARUSTUS** | | | |
| **6.1** | Mõlemal küljel akendega lükanduksed | Jah |  |
| **6.2** | Üles avanev tagaluuk | Jah |  |
| **6.3** | Vahesein juhiruumi ja kaubaruumi vahel | Ei |  |
| **6.4** | Kaubaruum klaasidega | Jah |  |
| **6.4.1** | kaubaruumis kinnitusrihmad, -võrk, ja -aasad varustuse paigutamiseks | Jah |  |
| **6.5** | Käetugi juhi ja kõrvalistuja vahel |  |  |
| **6.6** | Esitulede kõrguse elektriline reguleerimine | Jah |  |
| **6.7** | Juhiistme kõrguse ja kauguse reguleerimise võimalus | Jah |  |
| **6.8** | Esiistmete elektriline soojendus (sõiduki tootja) | Jah |  |
| **6.9** | Kaugjuhtimisega kesklukustus (sõiduki tootja) | Jah |  |
| **6.10** | Elektrilised akende tõstukid esiustel | Jah |  |
| **6.11** | Roolisamba kõrguse ja kauguse reguleerimise võimalus | Jah |  |
| **6.12** | Elektriliselt juhitavad soojendusega küljepeeglid | Jah |  |
| **6.13** | Püsikiirusehoidja | Jah |  |
| **6.14** | Kliimaseade | Jah |  |
| **6.15** | Infonäidik (läbitud kilometraaž, keskmine kütusekulu, keskmine kiirus, välistemperatuur jms) | Jah |  |
| **6.16** | Originaalraadio (USB sisendiga) | Jah |  |
| **6.17** | Tagumised parkimisandurid | Jah |  |
| **6.18** | Istmekatted tumedast tekstiilist | Jah |  |
| **6.19** | Kummist porimatid (kausid) salongis | Jah |  |
| **6.20** | Pagsiruumi kummimatt | Jah |  |
| **6.21** | Poripõlled ees ja taga | Jah |  |
| **6.22** | Veokonks koos adapteriga | Jah |  |
| **6.23** | Mootori karteri põhjakaitse (metallist või komposiitmaterjalist) | Jah |  |
| **6.24** | Tagaiste allaklapitav või eemaldatav | Jah |  |
| **6.25** | Juhiistmest tagapool aknaklaasid toonitud | Jah |  |
| 1. **VELJED JA REHVID** | | | |
| **7.1** | Rehvid - suverehvid ja naastrehvid | Jah |  |
| **7.2** | Täismõõdus varuratas koos rehvivahetuse komplektiga kinnitatuna | Jah |  |