**Materjali ladustamise luba nr. 32M/2023 13.11.2023**

Teehooldaja; Leonhard Weiss Viater OÜ ja Warren Safety OÜ

Teehooldaja lubab paigaldada. RMK

Aadress: Lääne-Virumaa Sagadi küla ,Haljala vald

Teele nr 28 Rapla-Märjamaa 1,6-1,8 parem, 2,2-2,23 vasak.

METSAMATERJALI, ladustamine järgmistel tingimustel;

1. Kaugus mulde välisservast ≥ 4,0 m
2. Ladustatud materjali kõrgus teekattest ≤ 3,0 m
3. Materjali ladustamine piki teed ≤ 100,0 m

* RMK
* kooskõlastab liikluskorraldusvahendite paigaldamise skeemi Transpordiameti põhja regiooni liikluskorraldus osakonnaga
* tellib liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hooldamise, loa kehtivuse ajaks.
* organiseerib riigimaanteel olevate laadimiskohtade(edaspidiselt Töömaa) hooldamise tööde ajal ja lõpetamisel.

Teel ladustamise- ja laadimistööd tehes tuleb lähtuda “LIIKLUSKORRALDUSE NÕUDED TEETÖÖDEL” (Majandus- ja Taristusministeeriumi määrus nr 90. 13.07.2015) ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest asjakohastest eeskirjadest , normidest, juhendmaterjalidest.

Lisatingimused;

1. Tööd teostatakse ainult ühel teepoolel korraga.
2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada vastavalt selleks tööks koostatud ajagraafikule.
3. Tõstemehhanismide töötamisel sõidutee muldel tuleb sulgeda liiklus mõlemas suunas reguleerijate kaasabil, kui vastassuuna vaba liikumislaius on ≤ 3,0 m (sulgemisaeg maks. 5 minutit korraga).
4. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust  e-post tmc@mnt.ee või vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas,  millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
5. Tööde algusest teavitab Loa saaja Transpordiameti põhja regiooni Rapla esinduse töötajaid;

LK osakonna peaspetsialisti Valdo Jänes - +3725117377

peaspetsialisti Timmo Aleksandrov - +372 55504678 Märjamaa piirkond

1. Pärast igakordse laadimise lõppu Töömaa koristada puidu- ja muudest (muld, pori jms ) jäätmetest.
2. Liikluspiirangut kasutada ainult laadimistööde teostamise ajal.
3. Peale tööde lõppu viie päeva jooksul esitada Töömaa ülevaatuseks ja/või korrastamiseks vastava teenuse tellimise kohta tellimiskiri Teehooldajale, e-posti: [hoole@wv.ee](mailto:hoole@wv.ee)
4. Tööde eest vastutavad isikud:

* Ladustamine . Allar Juss tel. 5099578
* Laadimistööde ja transpordi ohutus: Allar Juss tel. 5099578

1. Ladustamisel ei sõideta kokkuveotraktoritega teemaal (ladustada langi poolt).
2. Tagatakse kinnistute piirimärkide säilimine ja vajadusel taastamine.
3. **Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud massipiirangust või veoauto sõidu keelust.**

**KEHTIVUSAEG; 20.11.2023 -15.12.2023.a.**

Andrus Plamus

Teehooldaja Teemeister

+372 59186609

Leonhard Weiss Viater OÜ

Warren Safety OÜ

**Esitatakse Transpordiameti volitatud ametiisiku või politsei,- tolliametniku nõudmisel, koos kooskõlastatud liikluskorraldusvahendite paigaldamise skeemiga.**