Kolme surfitöö iseloomustus kaevetöö taotlusele.

Kaevetöid tehakse gaasitorustiku kaitsevööndis,mis on Vireši-Tallinn torustikul 10m kummalegi poole toru teljest.Järvakandi harutorustikul on 5m kummalegi poole toru teljest.Torustiku min paigaldamis sügavus on 80cm.

Diagnostikajärgse defekti asukoha leidmiseks ja uurimiseks,kaevatakse pikki torustikku max 6 m pikkune 1m lainune ja 80 cm sügav kraav.Defekti kohas kaevatakse torustik lahti külgedelt ja altpoolt et oleks võimalik torustikku uurida.Kaevik võib tulla 3x3m ja 2m sügav.

Peale uuringuid ja vajadusel defekti kõrvaldamist tehakse kaeviku tagasitäide,korrastatakse töö piirkond,tehakse foto.