Pakutava haagise kirjeldus.

**Respo 750M302B150**

Pakutav haagis omab EU tüübikinnitust ja on registreeritav O1 kategooria sõidukina. Haagise raam ja küljed on valmistatud kuumtsingitud metallist, värvus on hall.

Sõiduk on kasutatav temperatuurivahemikus -25°C kuni +40°C.

**Tehniline iseloomustus:**

* Kasti sisemõõdud: 300 x 150 cm
* Poordi kõrgus: 42 cm + kõrgendus 40 cm
* Sillatüüp: Balansiir 4 ratast
* Kliirens: min. 250 mm
* Põhi: veekindel ja libisemiskindel vineer
* Täismass: 750 kg
* Kallutatav: jah
* Elektrisüsteem: 12V
* Pistiku tüüp: 7 klemmi
* Koormarihma-aasad: min. 8 tk.
* Rehvid:155R13, koormusindeks min. 79 (437 kg), kiirusindeks min. Q (160 km/h)

**Lisavarustus:**

* Varuratas koos hoidikuga kinnitatuna tiislile
* Vineeriga tugevdatud ühes tükis tagaluuk kõrgusega 82 cm
* Plastikkaas tagant tõstetav

Garantii on 2 aastat üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise kuupäevast arvestades.

Pakkumine sisaldab registreerimist Transpordiametis.

Koostas: Ain Antons