KÜ Ehitajate tee 111 ettekirjutuste täitmine

28.09.2017 ja 08.11.2017 toimunud paikvaatlustel, aadressil Tallinn, Ehitajate tee 111,

tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mis on kirjeldatud paikvaatluste protokollides nr 7.2-

5.2/2757-2 ja 7.2-5.2/2757-3

Vastavalt paikvaatluste protokollidele oli KÜ Ehitajate tee 111 aadressil viis tuleohutusnõuete rikkumist. Tänase päeva seisuga on tuleohutusnõuete rikkumised kõrvaldatud neljas punktis. Viienda punkti täitmiseks on aega kuni 31.12.2023.

Pildid lisades, akt tuletõrjevoolikute kontrolli kohta eradli manusena kaasas

Täidetud ettekirjutused:

1. **Moodustada hoones nõuetekohased tuletõkkesektsioonid.**

Selle punkti täitmiseks on aega kuni 31.12.2018, aga ühe tehnoruumi ukse me juba vahetasime tuletõkkeukse vastu. järgmised uksed vahetame vastavalt finantsilisele võimekusele, aga kindlasti nõutud tähtajaks. Lisa 1

Kuna majas prügisahti ei kasutata enam, siis olid kõik luugid keevitusega suletud. Viimane luuk sai ka suletud mai kuus, peale, seda, kui ettekirjutuse saime selle kohta

1. **Korrustel asuvatest koridoridest (korterite ees olevad koridorid ja suitsuvabasse**

**trepikotta viivad koridorid) viia ära kõik kõrvalised esemed.**

See punkt on täidetud ja kontrollitud Teie poolt. Edaspidi käime ise juhatuse liikmetega tihedamini koridorides ja kontrollime läbipääse.

1. **Tagada kõikide evakuatsiooniuste võtmeta avamine**

Kõikidel ustel, mis ei olnud võtmeta avatavad, vahetati lukud ära 19.02.2018. Näidiseks pilt ühest lukust, kus võtmega avamine asendati nn liblikaga. Lisa 2

1. **Tagada kõikide evakuatsioonipääsude tähistamine nõuetekohaste tuleohutusmärkidega**.

Tuleohutusmärgid on paigaldatud. Pilt ühest paigaldatud lisas 3

Paigaldati: LL LONGLITE 300x150 väljapääs järelhelenduv \*Am\* 20 tk

1. **Teostada nõuetekohane tuletõrje voolikusüsteemi kontroll.**

Akt voolikusüsteemi kontrolli kohta eraldi manusena. Aktis märgitud puudused on kõrvaldatud tänaseks päevaks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Neemo Kull

KÜ Ehitajate tee 111 juhatuse liige

Lisa 1 – paigaldatud tuletõkkeuks





Lisa 2 . uks, kuhu lisati “liblikaga” ukse avamine



Lisa 3, tuleohutusmärgis:

