Lisa 2
28.08.2024 hankelepingu
nr 2-2/24/728-3 juurde

MINIKONKURSI 283243 TEHNILINE KIRJELDUS

Hangitav satelliitsideressurss: sidesatelliidi transpondri sagedusriba laiusega 2 MHz:
1.	Sagedusala: Ku-band.
2.	TX vahemikus 13,75 – 14,50 GHz;
3.	RX vahemikus 10,95 – 11,70 GHz.
4.	Vajaliku katteala tagab satelliit Intelsat IS37e, kiir K02H/K602V;
5.	Satelliidioperaatorilt renditav sagedusriba 2 MHz peab vastama tabelis toodud parameetritele:

Satellite 	Intelsat 37e/342	
Transponder 	K02H1.133/K602V1.186	
Beam 	K02H/K602V	
Polarization 	H/V	
Translation Frequency 	2794.79167 MHz	
Lease Assignment	14323.05039/11528.25872 -
14325.35455/11530.56288	

6.	Lepingu pikkus kalendrikuudes: 12.
7.	Lepingu periood: 01.09.2024-31.08.2025.
8.	Hankija võib teha järelepärimise satelliitsidesüsteemi tootjale, et kontrollida pakutud ressursi vastavust süsteemi toimimist tagavatele nõuetele. Hankeleping sõlmitakse nõuetele vastava ressursi pakkujaga.
9.	Pakkumuse lähteülesandes ei saa avaldada satelliitsidesüsteemi parameetreid tulenevalt konfidentsiaalsusnõuetest.