Toimivusdeklaratsioon

Nr. 0001

1. Tootetüübi nimetus: rehviplokid, normaalsuurus
2. Toote identifitseerimine: rehviplokk PAS 108N
3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kasutusotstarve: kergtäitematerjal, drenaažimaterjal, soojusisolatsioonimaterjal
4. Tootja nimi ja kontaktaadress:

Wastedirect OÜ

Mõisa tee 15, Ääsmäe küla Saue vald Harjumaa 76402

Tel: …, e-mail: …

1. Ei kohaldata
2. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 305/2011: 4 (tehase tootmisohje BS PAS 108)
3. Ei kohaldata (kui on toote toimivuse püsivuse hindamine süsteemi 4 alusel)
4. Ei kohaldata
5. Deklareeritud toimivus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Põhiomadused | | Toimivus | Tehniline kirjeldus |
| Mõõtmed | Pikkus, mm | 1400(±50) | BS PAS 108 |
| Laius, mm | 1550(±50) |
| Kõrgus, mm | 750(±50) |
| Mahumass | Kuivalt, kg/m3 | 500 (±70) |
| Veeküllastatult, kg/m3 | 1050 (±70) |
| Sisehõõrdenurk | Kuivalt | 35° |
| Veeküllastatult | 27° |
| Roomedeformatsioon | | <1,5% |
| Veejutivus | Sügavuse suhtes, m/s | 0,15 (±0,05) |
| Pikkuse suhtes, m/s | 0,03 (±0,01) |
| Soojuserijuhtivus, W/mk | | 0,20 (±0,05) | - |
| E-moodul (Odemark) | Vaid plokk, MPa | 20 |
| Pinnasega täidetult, MPa | 50 |

1. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.