PUURAUGU LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | TÖÖVÕTULEPING nr. 9-1/23-284 Nelja varem puuritud puuragu nõuetekohane likvideerimine |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba 333020 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **PA-1** |
| Asukoht | Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Kotinuka küla, Kohtla metskond 38, KÜ 25201:005:0314 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | 6587423,23 |
| y | 699205,89 |
| z | 40,5 |
| Rajamise aasta: | *2020* |
| Puuraugu sügavus (m) | 770,0 |
| Konstruktsioon | Nimidiameeter | Diam. (mm) | Intervall (m) |
| välimine | sisemine | alates | kuni |
| PW | 139,7 | 127,0 | 0 | 32,0 |
| HW | 114,3 | 101,6 | 0 | 158,5 |
| NW | 88,9 | 76,2 | -0,5 | 287,9 |
| NQ | – | 76 | 287,9 | 770,0 |
| Veetase maapinnast (m) | *47,5 (kallutatud puuraugus)* |
| Puurimise meetod | Südamikpuurimine *wire-line tripple barrel* süsteemiga  |
| Kaldenurk maapinna suhtes | *48-60°* | Suund | 295° |

|  |
| --- |
| PUURAUGU LIKVIDEERIMINE |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *770,0* | *285,0* | *liiv fr. 0,63 – 2 mm* | *Manteloru on ära lõigatud 0,5 m maapinnast alla poole.* |
| *285,0* | *0,0* | *Tsemendi lahus* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Likvideerimise aeg | *13.11.2023* | kuni | *16.11.2023* |
| Likvideerimise põhjus | *Puurauk likvideeritud enne uuringuloa kehtivuse lõppu*  |
| Puuraugu ümbruseolukord pärast likvideerimist | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | 27.11.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Likvideerija: | Maavaldaja: |
| Sirli Sipp Kulli | Vitalii Lysenko | Alar Süda |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | Ida-Virumaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |