KINNITATUD 
							Toetuse väejuhatuse ülema 15.05.2025  
							käskkirjaga nr 826 

VALGUSTUSRAKETT ILUM 300

1.	Kasutamine ja tööpõhimõte

Tõrke korral hoia raketti edasi ca 30 sekundit laskesuunas (vt lk 3 Käitumine tõrke korral).

4.	Korrigeeri suunda. Pööra turvarõngast vasakule (vastu päeva) ca 90° kuni rakett aktiveerub.

3.	Tõmba turvalüliti täielikult alla. Turvalüliti „S“ (safe) peab olema täielikult kaetud ning turvalüliti alt tuleb nähtavale punane täpp.

Mitte eemaldada raketi ülemises osas kummist korki (vt foto 2)!

1.	Hoia raketti väljasirutatud käes 45° nurga all.

2.	Pööra turvarõngast paremale (päripäeva) kuni „F“ (fire) on kohakuti turvalülitiga.

Foto 1. Valgustusraketi ILUM 300 käsitsemine

Turvalüliti all punane täpp

Turvalüliti

Turvarõngas

Raketi ülemises osas kummist korgi eemaldamine on keelatud!

Foto 2. Valgustusraketi ILUM 300 käsitsemine

Foto 3. Valgustusrakett ILUM 300 ehitus

2.	Käitumine tõrke korral
2.1.	Tõrke korral hoia raketti ca 30 sekundit laskesuunas. 
2.2.	Valgustusraketi ohutuks muutmisel käitu alljärgnevalt:
2.2.1.	pööra käepidet 90° (veerand ringi) vasakule kuni kuulete klõpsatust. Peale klõpsatust on käepide lukustatud;
2.2.2.	vii turvaringil olevad noolekesed „˃˃“ kohakuti turvalülitiga.
2.3.	Kasutades pöialt lükka turvalülitit ülespoole seni kuni see peatub.
2.4.	Pööra turvaringi vasakule kuni turvaringil olev kolmnurk „▲“ on kohakuti turvalülitiga.
2.5.	Valgustusrakett on ohutu ja valmis üleandmiseks demineerimise eest vastutavale isikule.

3.	Ohutus ja transport  
3.1.	Raketti transporditakse tehase pakendis. Hooletul kätlemisel, transportimisel ja laadimisel võib granaat saada kahjustusi.  
3.2.	Käsitlemisel kantakse isikukaitsevahendeid.  Tõrke korral käituda vastavalt juhendile. Ala puhastamisel (granaadi jääkidest) kasutatakse ühekordseid kummikindaid. Jäätmed transpordi harjutusvälja ohutuse vanemspetsialistiga kokkulepitud kogumiskohta või linnakus asuvasse kogumisvahenditesse. 
3.3.	Isesüttimise oht on temperatuuridel üle 150 C. Tekkinud põlengut võib kustutada pulber-, vaht-, süsinikdioksiidi- ja veekustutiga. Otse veejoa suunamine granaadile on keelatud. Kanna kaitsevarustust, gaasimaski ja kaitsekindaid. Põlengu korral peab inimesed harjutusalalt evakueerima.