PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEEIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Türisalu ja Kallavere kihistu uuringuruumides Virumaal  |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba 333901 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | Inseneribüroo Steiger OÜ |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **PH007 (Lümatu-I)** |
| Asukoht | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lümatu küla, Maidla metskond; KÜ 444901:001:0570 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | 6574122,68 |
| y | 668672,99 |
| z | 57,67 |
| Puurtööde algus | *17.08.2020* | Puurtööde lõpp | *22.08.2020* |
| Puuragregaat | *MI8* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | 87,7 |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *123* | *0* | *4,5* | *139,7* | *127,1* | *0* | *4,5* |
| *123* | *4,5* | 87,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *3,3* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud | *Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine* |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *87,7* | *82,8* | *killustik* | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *82,8* | *79,5* | *savigraanulid* |
| *79,5* | *0* | *killustik* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *22.08.2020* |
| Märkused | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | 25.08.2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Alar Süda |
| Eesti Geoloogiateenistus | Inseneribüroo Steiger OÜ | Ida-Virumaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |