PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **EGT0008 (Rakke 2)** |
| Asukoht | Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Imukvere küla, Paasvere metskond 28, KÜ 16102:001:0100 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | *6538662,97* |
| y | *644986,17* |
| z | *87,39* |
| Puurtööde algus | *29.09.2021* | Puurtööde lõpp | *30.09.2021* |
| Puuragregaat | *MI8* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | *20,1* |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *144* | *0* | *2,70* | *139,7* | *127,1* | *-0,4* | *2,75* |
| *123* | *2,70* |  *20,10* | *113,0* | *103,0* | *-0,2* | *7,15* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | *2,06* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *90°* | Plaanitud suund | — |
| Teostatud uuringud |  |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
| *20,1* | *2,6* | *killustik* | *Manteltorud on maa seest osaliselt välja võetud (kuni 2,5 m sügavuseni).* |
| *2,6* | *1,6* | *savigraanulid* |
| *1,6* | *0* | *killustik* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastatud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *09.12.2021* |
| Märkused | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | *10.12.2021* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Eerik Väärtnõu |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  | Lääne-Virumaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |