|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos Nr. | Nimetus ja tehnilised andmed | Hulk | Ühik | Märkus |
| 1. | Valgusti LED 16W, 1800lm, 4000K, IP66, optika O9, toiteseade öise hämardamise funktsiooniga  LUG Urbino LED S 130772.5L082.090 | 52 | tk |  |
| 2. | Koonusmast h=6m (maapealse osa piikus) | 52 | tk |  |
| 3. | Mastijaland RBJ-4,5B (6-10m, 128-168mm) | 52 | tk |  |
| 4. | Mastijalandi kaitsekumm | 52 | tk |  |
| 5. | Klemmik kaitsmeplokkiga 1A (nt. Ensto SV15.06) | 52 | tk |  |
| 6. | Kordusmaandus R=≤30Ω mastile ja jaotuskeskusele | 2 | tk |  |
| 7. | Postisisene kaabel XPJ | 320\* | m |  |
| 8. | Alumiiniumsoontega jõukaabel AXPK 4G25mm2 | 2050\* | m |  |
| 9. | PVC kaablikaitsetoru d=50 mm, 750N | 250\* | m |  |
| 10. | PVC kaablikaitsetoru d=50 mm, 450N | 1800\* | m |  |
| 11. | Jaotuskeskus TVK | 1 | kmpl |  |
| 12. | Installatsiooni materjalid | 1 | kmpl |  |
|  |  |  |  |  |

Märkused:

* Kaablite kogused on arvestuslikud
* Materjalide erinevusel spetsifikatsioonis ja plaanidel, juhinduda plaanidest
* Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega