Riigihange: Ametisõidukite kasutusrendile võtmine Rahandusministeeriumile

Viitenumber: 255971

**Tehniline kirjeldus ja vorm – hanke osa 1**

Pakkuja tagab pakutava sõiduki järgmistele nõuetele vastavuse:

|  |
| --- |
| Väljalaske aasta: 2022 – 2023 uus, 6tk |
| Mootor: Bensiinimootor ≥97kW |
| Kütuse kulu, keskmine(WLTP): 5,7 l/100  |
| CO 2 g/km keskmine(WLTP): 132  |
| Teljevahe/kliirens/pikkus/kliirens mm: ≥2600, ≥140, ≥4595, ≥140  |
| Rehvid : suve- ja talverehvid (naast) |
| Käigukast: Automaat  |
| Keretüüp/veovalem/ värv: “Universaal”, esivedu, 5 istekohta, erinevad kooskõlastatult tellijaga  |
| Täisgarantii\*(va kulumaterjalid) 3 aastat, kuni 100 000 km |

**\***Täisgarantiisse kuuluvad kõik veermiku ja roolisüsteemi detailid, jõuülekande, turbo, kütusesüsteemi ning mootori detailid, tihendid jne. Piduri detailid, silindrid, voolikud ja tihendid.

Varustus (peab olema pakkuja poolt paigaldatud):

1. Elektrooniline veojõukontroll ja stabiilsuskontroll.
2. ABS/EBD pidurid.
3. Esi- ja taga ketaspidurid.
4. Püsikiiruse hoidja (tehase paigaldus).
5. Integreeritud raadio infoekraaniga, kõlarid salongis, juhtimine roolilt, käedvabad seade.
6. Küljepeeglid elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega.
7. LED esituled.
8. Elektrilised aknatõstukid 4tk.
9. Pardakompuuter infoekraaniga.
10. Multifunktsionaalne nahkrool, soojendusega.
11. Mitmetsooniline kliimaseade.
12. Turvapadjad ees, külgedel turvakardinad.
13. Kaugjuhtimisega ärandamisvastane alarmseade, kesklukk kõikidel ustel.
14. Porilapid esi- ja tagaratastel.
15. Istmekatted/sisustus tume tekstiil.
16. Põrandamatid kummist.
17. Esiistmed soojendusega.
18. 12V pistikupesa salongis.
19. Parkimisandurid taga ja ees, tagurduskaamera.
20. Esmaabi komplekt, ohukolmnurk, tõkiskingad ja tulekustuti kinnitatuna.
21. Suverehvid - 1 komplekt, talverehvid – 1 komplekt (Michelin, Good-Year, Nokian või Bridgestone või samaväärsed).
22. Garantiitööde puhul üle ühe tööpäeva peab pakkuja tagama asendusauto.
23. Hooldusleping (hooldused hinnas) 3 a või kuni läbisõiduni 100 000 km.
24. Garantii käsitlemine/remont ja hoolduse võimalused vähemalt Tallinnas, Tartus, Pärnus, Ida- või Lääne-Virumaal. Linnas asuv hoolduskeskus peab jääma 30km raadiusesse linnast.
25. Sõidukite registreerimine Transpordiameti Liiklusregistri büroos.
26. Sõidukite tarneaeg: Pakkumuses vastavustingimuse juurde märgitud tarneaeg.

**Muu info:**

|  |
| --- |
| Eeldatav läbisõit rendiperioodil kuni 150 000 km |
| Liisinguperioodi pikkus: 60 kuud |
| Sõiduki rendimaksumuse sisse peab olema arvestatud kõikvõimalikud lepingutasud, kasutusrendi teenuse osutamise kulutused ning sõiduki registreerimine Transpordiametis. Täiendavaid makseid peale rendimaksete hankija ei tasu.  |

**Pakutava sõiduki lahtikirjutuse vorm**

**Pakutav sõiduk:**

| **Jrk nr** | **Tingimus** | **Pakutava sõiduki andmed****(pakkuja kinnitus JAH/EI või numbriline väärtus, pakkuja täidab vormil kõik lahtrid)** |
| --- | --- | --- |
|  | Sõiduki väljalaske aasta 2022 - 2023 | 2023 |
|  | Mootor: bensiinimootor ≥97kW | 110kW |
|  | Kütuse kulu, keskmine (WLTP): 5,7 l/100 | 5,5l/100km |
|  | CO 2 g/km keskmine (WLTP): 1132  | 124 g/km |
|  | Teljevahe/kliirens/pikkus/kliirens mm: ≥2600, ≥140, ≥4595, ≥140  | Teljevahe 2667mmm / kliirens 142mm / pikkus 4689mm  |
|  | Rehvid (1 komplekt suve-ja 1 komplekt talverehve):  | JAH |
|  | Kiirendus 0-100km/h  | 8,6s |
|  | Käigukast: Automaat  | JAH |
|  | Keretüüp/veovalem/värv: universaal, esivedu,5 istekohta, erinevad  | Universaal, esivedu, 5 kohaline |
|  | Täisgarantii\* (va. Kulumaterjalid): 3 aastat, vähemalt 100 000km | Garantii 5a/100000km |
|  | Elektrooniline veojõukontroll ja stabiilsuskontroll | JAH |
|  | ABS/EBD pidurid | JAH |
|  | Esi- ja taga ketaspidurid | JAH |
|  | Püsikiiruse hoidja (tehase paigaldus) | JAH |
|  | Integreeritud raadio infoekraaniga, kõlarid salongis, juhtimine roolilt, käed-vabad seade | JAH |
|  | Küljepeeglid elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega | JAH |
|  | LED esituled | JAH |
|  | Elektrilised aknatõstukid 4tk | JAH |
|  | Pardakompuuter infoekraaniga | JAH |
|  | Multifunktsionaalne nahkrool | JAH |
|  | Mitmetsooniline kliimaseade | JAH |
|  | Turvapadjad ees, külgedel turvakardinad | JAH |
|  | Kaugjuhtimisega ärandamisvastane alarmseade, kesklukk kõikidel ustel | JAH |
|  | Porilapid esi- ja tagaratastel | JAH |
|  | Istmekatted/sisustus tume tekstiil. | JAH |
|  | Põrandamatid kummist | JAH |
|  | Esiistmed soojendusega | JAH |
|  | 12V pistikupesa salongis  | JAH |
|  | Parkimisandurid taga ja ees, tagurduskaamera | JAH |
|  | Esmaabi komplekt, ohukolmnurk, tõkiskingad ja tulekustuti kinnitatuna | JAH |
|  | Suverehvid - 1 komplekt, talverehvid – 1 komplekt (Michelin, Good-Year, Nokian või Bridgestone või samaväärsed). | JAH |
|  | Garantiitööde puhul üle ühe tööpäeva peab pakkuja tagama asendusauto | JAH |
|  | Hooldusleping (hooldused hinnas) 3 a või kuni läbisõiduni 100 000 km | JAH |
|  | Garantii käsitlemine/remont ja hoolduse võimalused vähemalt Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Ida- või Lääne-Virumaal. Linnas asuv hoolduskeskus peab jääma 30 km raadiusesse linnast.  | JAH |
|  | Sõidukite registreerimine Transpordiameti Liiklusregistri büroos | JAH |
|  | Pakkumuses vastavustingimuse juurde märgitud tarneaeg. | JAH |